◆ 건설표준시험원 소개

◆ 목차

- 관련 규격별 (LH시방서 시험 포함)

◆ 시험수수료

◆ 부록

- 시험·검사 장비 및 인력기준

- 건설공사품질시험기준

- 금속시험편

- 시방서 및 KS 규격의 품질기준

◆ 접수처

- 경 기 본 원 : 경기도 성남시 분당구 방아로46

☎ 031-722-3316~8  /   팩스 : 031-722-3314

- 강 원 본 원 : 강원도 고성군 간성읍 간성로 69-1 2층

☎ 033-681-8852    /   팩스 : 033-681-8853

- Webhard :     ID :  cstc3316    /    PW : cstc3314

◆ 접수방법

- 고객방문접수, 팩스 또는 메일접수 후 시료 택배발송

◆ 수수료 입금안내

- 은    행 : 신한은행

- 계좌번호 : 100 – 027 – 598413

- 예 금 주 : (주)건설표준시험원

http://www.cstc.kr

http://www.cstc.kr

◆ 건설표준시험원 소개

안녕하십니까?

국내․ 해외의 건설을 책임지고 대한민국과 인류의 삶의 질 향상을 위해 건설 분야에서 비전을 가지고 생활하시는 여러분께 감사에 인사를 드립니다.

우리(『건설표준시험원』)의 최대목표는 “고객만족”입니다.  이를 만족시키지 못하고서는 우리의 목표를 달성할 수 없다고 생각합니다.  따라서 지금은 모든 건설 기술들이 날이 갈수록 다양화되고 첨단화되고 있습니다.  다양한 건설 환경을 감안해야 되는 시점입니다.

『건설표준시험원』은 고객의 요구에 더 발 빠른 대응과 보다 철저하고 세심한, 건설품질 서비스 제공으로 “더 큰 고객 만족”을 향해, 더 높은 건설품질 서비스를 향해 달려가는 기업이 되도록 혼신의 노력을 다하겠습니다.

끝으로 “고객중심”, “최고지향”을 추구하고 늘 “혁신하는” 젊고 강한『건설표준시험원』 으로써 고객을 위한 “최상의 품질 파트너”가 되어 드릴 것을 약속드리며, 국내․ 해외 건설 산업 발전에도 이바지하는 기업으로 성장하겠습니다.

많은 성원과 관심 부탁드립니다.

감사합니다.

건 설 표 준 시 험 원

대표  이  준 우

■ 건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호서식]
품질검사 의뢰서
시험ㆍ검사종목	의뢰하고자 하는 시험항목 ( * )
시료명	제품명 및 KS 규격명을 정확히 기재
시료량	시험검사종목에 필요한 양 기재 (채취일 : 시료채취일 기재)
시료 또는 자재 생산국	시료를 생산한 국가 기재
시료 채취 장소	시료를 직접 채취한 장소 및 주소
시료 채취자	소속 시공사	담당 업무	성명	(서명 또는 인)
입회자	소속 감리 또는 감독	담당 업무	성명	(서명 또는 인)
시험 및 시방기준	KS 제품일 경우 규격번호 기재 / 비KS 제품일 경우 해당시방서 첨부
성과 이용 목적	품질관리용 / 자재성능감정용 / 품질시험용 중 선택 기재
공사 개요	공사명	해당공사명 기재
착공일	공사 착공일 기재
준공예정일	공사 준공 예정일 기재
발주자	발주기관명 기재
시공자	시공업체 기재
국가중요시설 여부	국가중요시설 여부 기재
「건설기술 진흥법」 제60조제1항에 따라 품질시험ㆍ검사를 의뢰합니다.
년 월 일(의뢰일 기재)
의뢰인	성명	현장대리인 또는 품질담당	(서명 또는 인)
	전화번호	현장 사무실 번호 기재
	주소	성적서 수령할 주소 정확히 기재
비고 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다. 2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만㎾ 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오ㆍTV방송국, 라디오방송 송신출력 500만㎾ 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.
처리절차
	의뢰서 작성		‣	접수		‣	시험ㆍ검사 실시		‣	성과서 작성, 결재		‣	발급
	절취선
접 수 증 1. 접수일: 2. 의회 시험ㆍ검사 종목: 3. 시료명 및 시료량: 귀하께서 의뢰한 시험ㆍ검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다. 년 월 일
	접수자: ㈜건설표준시험원 (건설기술용역업자)
	성명		(서명 또는 인)
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호서식]
품질검사 의뢰서
시험ㆍ검사종목	( * )
시료명
시료량	(채취일 : . . )
시료 또는 자재 생산국
시료 채취 장소
시료 채취자	소속	담당 업무	성명	(서명 또는 인)
입회자	소속	담당 업무	성명	(서명 또는 인)
시험 및 시방기준
성과 이용 목적
공사 개요	공사명
착공일
준공예정일
발주자
시공자
국가중요시설 여부
「건설기술 진흥법」 제60조제1항에 따라 품질시험ㆍ검사를 의뢰합니다.
년 월 일
의뢰인	성명		(서명 또는 인)
	전화번호
	주소
비고 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다. 2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만㎾ 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오ㆍTV방송국, 라디오방송 송신출력 500만㎾ 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.
처리절차
	의뢰서 작성		‣	접수		‣	시험ㆍ검사 실시		‣	성과서 작성, 결재		‣	발급
	절취선
접 수 증 1. 접수일: 2. 의회 시험ㆍ검사 종목: 3. 시료명 및 시료량: 귀하께서 의뢰한 시험ㆍ검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다. 년 월 일
	접수자: ㈜건설표준시험원 (건설기술용역업자)
	성명		(서명 또는 인)
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

관련 규격별 시험수수료 목차

번호	관련규격	시험 품목	페이지
1		흙의 물리시험	1
2		흙의 역학시험
3		토질조사 및 지내력 시험	2
4		지반조사
5		성토용 흙(노체 / 노상)	3
6		되메우기용 흙
7		뒷채움용 흙	4
8		기층재 / 보조기층재 / 동상방지층재 / 선택층재
9		암석	5
10	KS F 2526	콘크리트용 골재
11	KS F 2527	콘크리트용 부순골재	6
12		콘크리트
13		포장용 가열 아스팔트 혼합물	7
14		다져진 아스팔트 포장용 혼합물 (아스팔트 콘크리트 코아)
15	KS B 1010	마찰접합용 고장력 6각볼트, 6각너트, 평 와셔의 세트	8
16	KS D 3501	열간 압연 연강판 및 강대
17	KS D 3503	일반 구조용 압연 강재
18	KS D 3504	철근 콘크리트용 봉강	9
19	KS D 3505	PC 강봉 KS D 3505
20	KS D 3506	발코니 난간대 (용융 아연 도금 강판 및 강대)	10
21	KS D 3512	냉간 압연 강판 및 강대
22	KS D 3515	용접 구조용 압연 강재	11
23	KS D 3517	기계 구조용 탄소 강관
24	KS D 3527	철근 콘크리트용 재생 봉강	12
25	KS D 3552	철선
26	KS D 3554	연강 선재
27	KS D 3555	강관용 열간 압연 탄소 강대	13
28	KS D 3566	일반 구조용 탄소 강관
29	KS D 3568	일반 구조용 각형 강관	14
30	KS D 3590	파형강관 및 파형 섹션
31	KS D 3609	건축용 강재 받침대
32	KS D 7017	용접 철망	15
33	KS F 2201	목재
34	KS F 2357	역청 포장 혼합물용 잔골재
35		역청 포장 혼합물용 굵은골재	16
36	KS F 2432 외	그라우트용 팽창제
37	KS F 2518	석재

번호	관련규격	시험 품목	페이지
38	KS F 2525	도로용 부순 골재	17
39	KS F 2526	콘크리트용 잔골재
40		콘크리트용 굵은골재
41	KS F 2527	콘크리트용 부순잔골재	18
42		콘크리트용 부순굵은골재
43	KS F 2528	비포장 도로용 흙∙골재 재료
44	KS F 2534	구조용 경량 골재 (잔골재, 굵은골재)	19
45	KS F 2572	아스팔트 콘크리트 재생 골재
46	KS F 2573	콘크리트용 순환골재
47	KS F 2574	도로 보조 기층용 재생 골재	20
48	KS F 2578	미장용 잔골재
49	KS F 2701	경량 기포 콘크리트 블록 (ALC 블록)	21
50	KS F 3501	역청 포장용 채움재
51	KS F 3510	점토기와
52	KS F 4001	보도용 콘크리트판	22
53	KS F 4002	속빈 콘크리트 블록
54		스플릿 벽돌
55	KS F 4004	콘크리트 벽돌	23
56		홈 벽돌
57	KS F 4006	콘크리트 경계 블록
58		화강경계석	24
59	KS F 4006	화강 경계석 (원석)
60	KS F 4009	레디믹스트콘크리트
61	KS F 4038	치장 콘크리트 블록	25
62	KS F 4039	현장 타설용 기포 콘크리트
63	KS F 4044	수경성 시멘트 무수축 그라우트재	26
64	KS F 4419	보차도용 콘크리트 인터로킹 블록
65	KS F 4527	황동 논슬립	27
66		황동 줄눈대
67	KS F 4602	강관 말뚝	28
68	KS F 4603	H형강 말뚝
69	KS F 4735	압출 성형 콘크리트 패널	29
70	KS F 4914	경량 기포 콘크리트 패널 (ALC 패널)
71	KS L 4201	점토 벽돌
72	KS L 8520	연소재 벽돌	30
73	LH 전문시방서	간격재 (도너츠형) - 철근폭 고정겸용
74		철근 고임대 (철재)
75		철근 고임대 (PVC)

번호	관련규격	시험 품목	페이지
76	LH 전문시방서	철근 고임대 (콘크리트)	31
77		경량 기포 콘크리트 기포제
78		철근 트러스트 철판 (주철근)
79		철근 트러스트 철판 (철선)
80		철근 트러스트 철판 (아연도금강판)	32
81		압출성형 인방재
82		화강석 판재
83		화강석 계단 (원석)	33
84		법면 블록 (비탈면보호)	33
85		드레인보드
86		PE 빗물받이
87		압출성형 경량콘크리트 패널	34
88		경량복합 콘크리트 패널
89		매립형 철망거푸집
90	의뢰자 제시	토류판	35
91		ROCK BOLT
92	도로공사시방서	철근기계식 이음 (커플러)

시 험 수 수 료

◆ 흙의 물리시험
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
입도	KS F 2302	7	130,000	50㎏
밀도	KS F 2308	7	20,000
함수비	KS F 2306	7	10,000
세립토 비율	KS F 2309	7	15,000
액성한계	KS F 2303	7	40,000
소성한계	KS F 2303	7	20,000
수축한계	KS F 2305	7	30,000
투수(정수위 / 변수위)	KS F 2322	10	150,000
모래당량	KS F 2340	7	55,000
강열감량	KS F 2104	7	20,000
PH	KS F 2103	7	15,000
기본료			10,000
합 계	-		515,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 흙의 역학시험
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
일축압축강도		KS F 2314	7	120,000	UD Sample or 흐트러진 시료
전단	직접급속	KS F 2343	10	150,000
	압밀급속	일본토질공학회	10	200,000
	압밀완속	KS F 2343	10	600,000
삼축압축강도	비압밀비배수	KS F 2346	10	350,000
	압밀비배수		10	680,000
	압밀배수		12	1,000,000
압밀		KS F 2316	10	520,000
다짐		KS F 2312	7	110,000	50㎏
실내 CBR		KS F 2320	10	210,000	60㎏
현장밀도(들밀도)			시험후 4일	100,000	현장시험
기본료				10,000
합 계		-		4,050,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 현장 시험시 출장비 별도 (견적가)

◆ 토질조사 및 지내력 시험 http://www.cstc.kr
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
동적콘관입 (표준관입)		KS F 2318	10	350,000	-
정적콘관입		ASTM D 3441	10	400,000	-
현장 CBR		KS F 2321	10	400,000	-
평판재하 (도로)		KS F 2310	7	230,000	1개소
평판재하 (건축)		KS F 2444	7	300,000	1개소
보오링 및 지질조사		-	-	별도산정	-
자연시료채취		-	-	별도산정	-
베인전단		KS F 2342	7	350,000	1개소
현장투수		-	실소요	500,000	1개소
앵커인발	5 ton	-	10	200,000	1개소
	5~30 ton		10	250,000	1개소
	30 ton 이상		10	별도산정	1개소
기본료				10,000	1건
합 계		-		2,990,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 현장시험은 일정 협의 3. 현장 시험시 출장비 별도 (견적가)

◆ 지반조사
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
입도		KS F 2302	7	130,000	1㎏
밀도		KS F 2308	7	20,000	1㎏
함수비		KS F 2306	7	10,000	1㎏
세립토 비율		KS F 2309	7	15,000	1㎏
액성한계		KS F 2303	7	40,000	1㎏
소성한계		KS F 2303	7	20,000	1㎏
투수(정수위 / 변수위)		KS F 2322	10	150,000	20㎏
압밀		KS F 2316	15	520,000	UD Sample or 흐트러진시료
직접전단		KS F 2343	10	120,000
일축압축		KS F 2314	10	110,000
삼축압축강도	비압밀비배수	KS F 2346	10	350,000
	압밀비배수		10	680,000
	압밀배수		12	1,000,000
기본료				10,000
합 계		-		3,175,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 성토용 흙 (노체 / 노상)
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
입도	KS F 2302	7	130,000	80㎏
밀도	KS F 2308	7	20,000
함수비	KS F 2306	7	10,000
액성한계	KS F 2303	7	40,000
소성한계	KS F 2303	7	20,000
실내CBR	KS F 2320	13	210,000
다짐	KS F 2312	7	110,000
0.08㎜체 통과량	KS F 2511	7	15,000
평판재하 (도로)	KS F 2310	7	230,000
기본료			10,000
합 계	-		795,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 현장 시험시 출장비 별도 (견적가) 3. 실내CBR 시험시 다짐시험비 1회 제외 4. 노체는 A다짐 별도 시행

◆ 되메우기용 흙
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
입도	KS F 2302	7	130,000	80㎏
밀도	KS F 2308	7	20,000
함수비	KS F 2306	7	10,000
액성한계	KS F 2303	7	40,000
소성한계	KS F 2303	7	20,000
실내CBR	KS F 2320	10	210,000
다짐	KS F 2312	7	110,000
0.08㎜체 통과량	KS F 2511	7	15,000
직접 전단	KS F 2343	10	130,000
평판재하 (도로)	KS F 2310	7	230,000	현장시험
기본료			10,000
합 계	-		925,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 현장 시험시 출장비 별도 (견적가) 3. 실내CBR 시험시 다짐시험비 제외

◆ 뒷채움용 흙
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
체가름	KS F 2502	7	30,000	80㎏
입도	KS F 2302	7	130,000
밀도 / 흡수율	KS F 2503	7	20,000
함수비	KS F 2306	7	10,000
마모	KS F 2508	7	25,000
액성한계	KS F 2303	7	40,000
소성한계	KS F 2303	7	20,000
실내CBR	KS F 2320	13	210,000
다짐	KS F 2312	7	110,000
모래당량	KS F 2340	7	55,000
0.08㎜체 통과량	KS F 2511	7	15,000
기본료			10,000
합 계	-		675,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 실내CBR 시험시 다짐시험비 제외

◆ 기층재 / 보조기층재 / 동상방지층재 / 선택층재
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
체가름	KS F 2502	7	30,000	80㎏
밀도 / 흡수율	KS F 2503	7	20,000
함수비	KS F 2306	7	10,000
마모	KS F 2508	7	25,000
액성한계	KS F 2303	7	40,000
소성한계	KS F 2303	7	20,000
실내CBR	KS F 2320	10	210,000
다짐	KS F 2312	7	110,000
안정성 (보조기층, 동상방지층, 선택층 제외)	KS F 2507	10	45,000
모래당량 (기층제 제외)	KS F 2340	7	55,000
0.08㎜체 통과량	KS F 2511	7	15,000
이물질 함유량	KS F 2576	7	70,000
기본료			10,000
합 계	-		660,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 실내CBR 시험시 다짐시험비 제외

◆ 암 석
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
압축강도	KS F 2519	7	25,000	50×50×50㎜ 5개
밀도 및 흡수율	KS F 2518	7	25,000
탄성파	ASTM D-2845	7	50,000	50×50×150㎜ 5개
기본료			10,000
합 계	-		110,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외(미가공시편의 경우 3일 추가) 2. 시편가공비 : 압축강도시편 50,000원/개, 탄성파시편 70,000원/개

◆ 콘크리트용 골재 KS F 2526
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
입도 / 조립률	KS F 2502	7	30,000	잔 골 재 : 40㎏ 굵은골재 : 60㎏
0.08㎜체 통과량	KS F 2511	7	15,000
밀도 / 흡수율	KS F 2503, 2504	7	20,000
마모율 (굵은골재)	KS F 2508	7	25,000
안정성	KS F 2507	10	45,000
염화물 함유량 (잔골재)	KS F 2515	7	10,000
유기불순물 (잔골재)	KS F 2515	7	10,000
단위용적질량	KS F 2505	7	10,000
석탄 및 갈탄 함유량 (잔골재)	KS F 2510	7	20,000
점토덩어리	KS F 2512	7	15,000
연한석편 (굵은골재)	KS F 2513	7	25,000
알카리 잠재반응 (화학법)	KS F 2545	10	200,000
알카리 잠재반응 (몰탈법)	ASTM C 1260	20	250,000
기본료			10,000
합 계	-		685,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 표시

◆ 콘크리트용 부순골재 KS F 2527
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
입도 / 조립률	KS F 2502	7	30,000	잔 골 재 : 40㎏ 굵은골재 : 60㎏
0.08㎜ 체 통과량	KS F 2511	7	15,000
밀도 및 흡수율	KS F 2503, 2504	7	20,000
마모율 (굵은골재)	KS F 2508	7	25,000
안정성	KS F 2507	10	45,000
입자모양판정실적율 (굵은골재)	KS F 2527	7	10,000
단위용적질량	KS F 2505	7	10,000
알카리 잠재반응 (화학법)	KS F 2545	10	200,000
알카리 잠재반응 (몰탈법)	ASTM C 1260	20	250,000
편평세장율	도로공사시방서	7	70,000
기본료			10,000
합 계	-		685,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 표시 3. 입자모양판정실적률 의뢰시 시료 추가

◆ 콘크리트
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
배합설계	표준시방서	65	1,500,000	설계수량
공시체 제작 및 캡핑	KS F 2403	-	150,000	9개
압축강도	KS F 2405	4	15,000	3개
휨강도	KS F 2407	7	30,000	3개
인장강도	KS F 2423	7	25,000	3개
탄성계수	KS F 2438	10	50,000
포아송비	KS F 2438	10	50,000
블리딩량	KS F 2414	10	45,000
슬럼프	KS F 2402	7	10,000	1회
공기량	KS F 2421	7	25,000	1회
염화물 함유량	KS F 4009	7	20,000	1회
양생비	-	-	2,500	1일
코어채취	-	-	80,000	현장시험
비파괴시험 (슈미트햄머)	-	4	40,000	현장시험
중성화 깊이측정	KS F 2596	10	30,000	1개소
기본료			10,000
합 계	-		2,082,500
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 현장 시험시 출장비 별도 (견적가) 3. 코아 채취시 철근탐사비 별도 개소당 50,000원

◆ 포장용 가열 아스팔트 혼합물
시험항목			시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
아스팔트 함량			KS F 2354	7	70,000
밀도			KS F 2353	7	15,000
추출 후 체가름			KS F 2502	7	20,000
공시체 제작			KS F 2337	-	30,000	1set
안정도 및 흐름값				10	30,000
공극률			KS F 2364	7	10,000
포화도			KS F 2349	7	5,000
평탄성	종방향	500 M	도로포장 설계시공 지침	-	1,000,000	현장시험
		150 M 연장		-	100,000
	횡방향			-	50,000
미끄럼저항			KS F 2375	-	150,000	현장시험
배합설계			시방규정	33	1,000,000	G:150㎏ S:100㎏ AP:10㎏ 석분:5㎏
기본료					10,000
합 계			-		2,490,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 현장 시험시 출장비 별도 (견적가) 3. 기층용은 포화도 제외 4. 입도 구분 5. 표층용(3kg), 기층용(5kg) 6. 배합설계용 원재료 시험비 별도

◆ 다져진 아스팔트 포장용 혼합물 (아스팔트 콘크리트 코아)
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
코아 채취	KS F 2367	-	60,000	현장시험(견적가)
두께		4	5,000	표층/중간층/기층 별도
밀도	KS F 2353	4	15,000
기본료			10,000
합 계	-		90,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 5. 파리핀 코팅비 개당 10,000원씩 적용 2. 현장 시험시 출장비 별도 (견적가) 3. 코아 채취는 1개소 기준 수수료임 4. 코아 의뢰시 각 층별 절삭수수료 10,000원씩 적용

◆ 마찰접합용 고장력 6각볼트, 6각너트, 평 와셔의 세트 KS B 1010
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도	KS B 0802	7	15,000	볼트, 너트, 와셔 각 5개
연신율		7	6,000
항복강도		7	15,000
단면수축률		7	10,000
제품 인장하중	KS B 1010	10	30,000
보증하중			15,000
토크계수치/축력			40,000
기본료			10,000
합 계	-		141,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 기호 표시 3. 경도 시편 미제공시 시편제작료 70,000원 추가

◆ 열간 압연 연강판 및 강대 KS D 3501
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
화학성분 (P, S, C, Mn)	KS D 1802~6	10	40,000	1조 6개 -인장시편 5호 (압연 방향) -굽힘시편 (부록 참조)
인장강도	KS B 0802	7	15,000
연신율		7	6,000
굽힘성	KS B 0804	7	15,000
기본료			10,000
합 계	-		86,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 화학성분 의뢰시 시험편 (30×30㎜, 평판) 3. 종류 및 기호 표시 (SS 330, 400, 490은 화학성분 P, S만 적용) 4. 시편제작료 : 인장강도시편 70,000원/개, 굽힘성시편 50,000원/개, 화학성분시편 3,000원/개

◆ 일반 구조용 압연 강재 KS D 3503
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
화학성분 (P, S, C, Mn)	KS D 1802~6	10	40,000	1조 6개 -인장시편 (KS B 0801 5,1A,4, 2,14호) -굽힘시편 (부록 참조)
인장강도	KS B 0802	7	15,000
연신율		7	6,000
항복점		7	15,000
굽힘성	KS B 0804	7	15,000
기본료			10,000
합 계	-		101,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 화학성분 의뢰시 시험편 (30×30㎜, 평판) 3. 종류 및 기호 표시 (SS 330, 400, 490은 화학성분 P, S만 적용) 4. 시편제작료 : 인장강도시편 70,000원/개, 굽힘성시편 50,000원/개, 화학성분시편 3,000원/개

◆ 철근 콘크리트용 봉강 KS D 3504
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도		KS B 0802	7	15,000	1조 6개 -인장시편 (D25미만 2호 D25이상 3호) -굽힘시편 (30㎝ 3개)
연신율
			7	6,000
항복점			7	15,000
굽힘성		KS B 0804	7	15,000
겉모양		KS D 3500	7	1,000
단위무게		KS D 3504	7	5,000
화학성분	P	KS D 1802	10	10,000
	S	KS D 1803	10	10,000
기본료				10,000
합 계		-		87,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 화학성분 의뢰시 시험편 제작비 3,000원/개 추가 3. 종류 및 기호 표시

◆ PC 강봉 KS D 3505
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도		KS B 0802	7	15,000	1조 3개 (KS B 0801의 2호 시험편)
연신율			7	6,000
항복점		KS B 0804	7	15,000
겉모양		KS D 3505	7	1,000
지름			7	1,500
화학성분	P	KS D 1802	10	10,000
	S	KS D 1803	10	10,000
	Cu	KS D 1810	10	10,000
기본료				10,000
합 계		-		78,500
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 화학성분 의뢰시 시험편 3㎝ 별도 제작 - 시험편 제작비 3,000원/개 3. 종류 및 기호 표시

◆ 발코니 난간대 (용융 아연 도금 강판 및 강대) KS D 3506
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도	KS D 3506	20	15,000	굽힘시편 3개 인장시편 3개 (5호시험편) 70*150㎜ 6개 50*50㎜ 3개
연신율			6,000
항복점			15,000
굽힘성			15,000
아연부착량			30,000
도막 부착성	KS D 6711		10,000
시편제작료			10,000
기본료			10,000
합 계	-		111,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 및 기호 표기 3 굽힘시편 - 나비 : 75 ~ 125㎜ 사이 길이 : 나비의 2배 4. 아연부착량 시험편 미제공시 시편제작료 10,000원 추가

◆ 냉간 압연 강판 및 강대 KS D 3512
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도	KS B 0802	7	15,000	1조 6개 -인장시편 5호 (압연방향) -굽힘시편 (부록 참조)
연신율			6,000
굽힘성	KS B 0804		15,000
기본료			10,000
합 계	-		46,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 시편제작료 인장강도 70,000원/개, 굽힘성 50,000원/개 별도 (시편제작시 처리기간 3일 추가) 3. 종류 및 기호 표시

◆ 용접 구조용 압연 강재 KS D 3515
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
탄소당량		KS D 3515	10	50,000	-인장시편 3개 (KS B 0801 5,1A,4호)
인장강도		KS B 0802	7	15,000
연신율			7	6,000
항복점			7	15,000
화학성분	C	KS D 1804	10	10,000
	Si	KS D 1805	10	10,000
	Mn	KS D 1806	10	10,000
	P	KS D 1802	10	10,000
	S	KS D 1803	10	10,000
기본료				10,000
합 계		-		146,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 시편제작료 인장강도 70,000원/개 별도(시편제작시 처리기간 3일 추가) 3. 화학성분 의뢰시 시험편 3㎝ - 시험편 제작비 3,000원/개 4. 종류 및 기호 표시

◆ 기계 구조용 탄소 강관 KS D 3517
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도		KS B 0802	7	15,000	1조 6개 (KS B 0801 4, 5, 11, 12호 굽힘시편 250㎜ 이상 편평시편 50㎜ 이상/ or C형 시험편)
연신율			7	6,000
항복점			7	15,000
굽힘성		KS B 0804	7	15,000
편평성		KS D 3517	7	10,000
화학성분	C	KS D 1804	10	10,000
	Si	KS D 1805	10	10,000
	Mn	KS D 1806	10	10,000
	P	KS D 1802	10	10,000
	S	KS D 1803	10	10,000
기본료				10,000
합 계		-		121,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 시편제작료 인장강도 70,000원/개, 굽힘성 50,000원/개 별도 (시편제작시 처리기간 3일 추가) 3. 화학성분 의뢰시 시험편 3㎝ - 시험편 제작비 3,000원/개 4. 종류 및 기호 표시

◆ 철근 콘크리트용 재생 봉강 KS D 3527
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도	KS B 0802	7	15,000	1조 6개 (인장시편 2호 굽힘시편 나호)
연신율			6,000
항복점			15,000
굽힘성	KS B 0804		15,000
기본료			10,000
합 계	-		61,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 시편제작료 인장강도 70,000원/개, 굽힘성 50,000원/개 별도 (시편제작시 처리기간 3일 추가) 3. 종류 및 기호 표시

◆ 철 선 KS D 3552
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
치수 (선지름, 무게, 겉모양)	KS D 3552	7	5,000	1조 6개 (인장시편 9B호 굽힘시편 300㎜ 이상)
인장강도	KS B 0802		15,000
연신율	KS B 0802		6,000
굽힘성	KS D 3552		15,000
기본료			10,000
합 계	-		51,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 시편제작료(D20 이상) 인장강도 70,000원/개, 굽힘성 50,000원/개 별도 (시편제작시 처리기간 3일 추가) 3. 종류 및 기호 표시

◆ 연강 선재 KS D 3554
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양		KS D 3554	7	1,000	길이방향 1m 3개
지름, 편지름차			7	3,000
화학성분	C	KS D 1804	10	10,000
	Mn	KS D 1806	10	10,000
	P	KS D 1802	10	10,000
	S	KS D 1803	10	10,000
기본료				10,000
합 계		-		54,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 화학성분 의뢰시 시험편 3㎝ 별도 제작 - 시험편 제작비 3,000원/개 3. 종류 및 기호 표시

◆ 강관용 열간 압연 탄소 강대 KS D 3555
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도		KS B 0802	7	15,000	1조 6개 (인장시편 5호 굽힘시편 3호)
연신율		KS B 0802	7	6,000
굽힘성		KS B 0804	7	15,000
화학성분	C	KS D 1804	10	10,000
	Si	KS D 1805	10	10,000
	Mn	KS D 1806	10	10,000
	P	KS D 1802	10	10,000
	S	KS D 1803	10	10,000
기본료				10,000
합 계		-		96,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 시편제작료 인장강도 70,000원/개, 굽힘성 50,000원/개 별도 (시편제작시 처리기간 3일 추가) 3. 화학성분 의뢰시 시험편 3㎝ 별도 제작 - 시험편 제작비 3,000원/개 4. 종류 및 기호 표시

◆ 일반 구조용 탄소 강관 KS D 3566
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도		KS B 0802	7	15,000	1조 6개 (인장시편 5호 굽힘시편 300㎜ 이상)
연신율			7	6,000
항복점			7	15,000
굽힘성		KS B 0804	7	15,000
화학성분	C	KS D 1804	10	10,000
	Si	KS D 1805	10	10,000
	Mn	KS D 1806	10	10,000
	P	KS D 1802	10	10,000
	S	KS D 1803	10	10,000
기본료				10,000
합 계		-		111,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 시편제작료 인장강도 70,000원/개, 굽힘성 50,000원/개 별도 (시편제작시 처리기간 3일 추가) 3. 화학성분 의뢰시 시험편 3㎝ 별도 제작 - 시험편 제작비 3,000원/개 4. 종류 및 기호 표시

◆ 일반 구조용 각형 강관 KS D 3568
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도		KS B 0802	7	15,000	1조 6개 (인장시편 5호 굽힘시편 300㎜ 이상)
연신율			7	6,000
항복점			7	15,000
굽힘성		KS B 0804	7	15,000
화학성분	C	KS D 1804	10	10,000
	Si	KS D 1805	10	10,000
	Mn	KS D 1806	10	10,000
	P	KS D 1802	10	10,000
	S	KS D 1803	10	10,000
기본료				10,000
합 계		-		111,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 시편제작료 인장강도 70,000원/개, 굽힘성 50,000원/개 별도 3. 화학성분 의뢰시 시험편 3㎝ 별도 제작 - 시험편 제작비 3,000원/개 4. 종류 및 기호 표시

◆ 파형강관 및 파형 섹션 KS D 3590
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도	KS B 0802	7	15,000	1조 3개 (인장시편 5호) 50*50㎜ 3EA
연신율			6,000
항복점			15,000
아연부착량	KS D 0201		30,000
기본료			10,000
합 계	-		76,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 시편제작료 별도 3. 종류 및 기호 표시

◆ 건축용 강재 받침대 KS D 3609
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
부재의 모양 안정성	가로굽음	KS D 3609	7	10,000	길이 1m 3개
	휘어짐			10,000
아연부착량				30,000
치수				5,000	50×50mm 3개
기본료				10,000
합 계		-		65,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 아연부착량 시험편 미제공시 시편제작료 10,000원 추가

◆ 용접 철망 KS D 7017
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도	KS B 0802	7	30,000	500×500㎜ 3개 (인장강도/ 연신율 가로, 세로 3개씩)
연신율			6,000
항복점			15,000
굽힘성	KS D 7017		15,000
단면수축률			15,000
치수 (5종)			7,500
겉모양			1,000
시편제작료			20,000
기본료			10,000
합 계	-		119,500
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 및 기호 표시

◆ 목 재 KS F 2201
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
함수율	KS F 2199	7	15,000	20 ×25㎜ 3매
밀도	KS F 2198		15,000
휨강도	KS F 2208		30,000	30 ×480㎜ 3매
압축강도	KS F 2206		15,000	20 ×60㎜ 3매
기본료			10,000
합 계	-		85,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 표시 3. 시편이 가공되지 않은 경우 제작비(50,000원) 별도

◆ 역청 포장 혼합물용 잔골재 KS F 2357
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
체가름	KS F 2502	7	30,000	40㎏
밀도 및 흡수율	KS F 2504	7	10,000
안정성	KS F 2507	10	45,000
단위용적질량	KS F 2505	7	10,000
모래당량	KS F 2340	7	55,000
잔골재 공극률	KS F 2384	4	20,000
기본료			10,000
합 계	-		180,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 골재번호 표시

◆ 역청 포장 혼합물용 굵은골재 KS F 2357
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
체가름	KS F 2502	7	30,000	60㎏
밀도 및 흡수율	KS F 2503	7	10,000
안정성	KS F 2507	10	45,000
마모	KS F 2508	7	25,000
편장석 함유량	KS F 2575	7	35,000
피막박리	KS F 2355	7	35,000
부순굵은골재의 파쇄면	KS F 2357	5	10,000
단위용적질량	KS F 2505	7	10,000
기본료			10,000
합 계	-		210,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 골재번호 표시

◆ 그라우트용 팽창제 KS F 2432 외
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
컨시스턴스	KS F 2432	33	10,000	1㎏
최종 블리딩율	KS F 2433		15,000
팽창율			15,000
압축강도 (3일, 7일, 28일)	KS F 2426		45,000
조건수수료			70,000
시편제작료			70,000
기본료			10,000
합 계	-		235,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 배합비 의뢰자 제시

◆ 석재 KS F 2518
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
비중 및 흡수율	KS F 2518	7	25,000	50×50×50㎜ 5개 (장방향)
압축강도	KS F 2519		25,000
기본료			10,000
합 계	-		60,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 시편제작료 50,000원/개 별도

◆ 도로용 부순 골재 KS F 2525
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
체가름	KS F 2502	7	30,000	20㎏
밀도 및 흡수율	KS F 2503		20,000
마모	KS F 2508		25,000
유기불순물	KS F 2510		10,000
점토덩어리	KS F 2512		15,000
기본료			10,000
합 계	-		110,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 골재번호 표시

◆ 콘크리트용 잔골재 KS F 2526
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
밀도 및 흡수율	KS F 2504	7	20,000	25㎏
체가름 / 조립율	KS F 2502	7	30,000
점토덩어리	KS F 2512	7	15,000
0.08 ㎜ 체 통과량	KS F 2511	7	15,000
유기불순물	KS F 2510	7	10,000
안정성	KS F 2507	10	45,000
염화물함유량	KS F 2515	7	10,000
단위용적질량	KS F 2505	7	10,000
기본료			10,000
합 계	-		165,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 콘크리트용 굵은골재 KS F 2526
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
밀도 및 흡수율	KS F 2503	7	20,000	60㎏
체가름 / 조립율	KS F 2502	7	30,000
점토덩어리	KS F 2512	7	15,000
0.08 ㎜ 체 통과량	KS F 2511	7	15,000
마모	KS F 2508	7	25,000
안정성	KS F 2507	10	45,000
단위용적질량	KS F 2505	7	10,000
연석량	KS F 2516	7	20,000
기본료			10,000
합 계	-		190,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 골재 번호 표시

◆ 콘크리트용 부순잔골재 KS F 2527
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
밀도 및 흡수율	KS F 2504	7	20,000	25㎏
체가름 / 조립율	KS F 2502	7	30,000
0.08 ㎜ 체 통과량	KS F 2511	5	15,000
안정성	KS F 2507	10	45,000
단위용적질량	KS F 2505	7	10,000
입자모양판정실적률	KS F 2527	7	10,000
알칼리 잠재 반응	KS F 2545	7	200,000
기본료			10,000
합 계	-		340,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 입자모양판정실적률 의뢰시 적정시료(2.5mm 통과하고 1.2mm 잔류) 10kg 추가

◆ 콘크리트용 부순굵은골재 KS F 2527
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
밀도 및 흡수율	KS F 2504	7	20,000	60㎏
체가름 / 조립율	KS F 2502	7	30,000
0.08 ㎜ 체 통과량	KS F 2511	5	15,000
마모	KS F 2508	7	25,000
안정성	KS F 2507	10	45,000
단위용적질량	KS F 2505	7	10,000
입자모양판정실적률	KS F 2527	7	10,000
알칼리 잠재 반응	KS F 2545	7	200,000
기본료			10,000
합 계	-		365,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 골재 번호 표시 3. 입자모양판정실적률 의뢰시 적정시료( 20~10mm : 25kg / 10~5mm : 18kg) 추가

◆ 비포장 도로용 흙∙골재 재료 KS F 2528
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
체가름	KS F 2301	7	30,000	40㎏
액성한계	KS F 2303		40,000
소성한계			20,000
마모	KS F 2508		25,000
0.08 ㎜ 체 통과량	KS F 2511		15,000
함수량	KS F 2306		10,000
기본료			10,000
합 계	-		150,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 및 호칭치수 표시

◆ 구조용 경량 골재 (잔골재, 굵은골재) KS F 2534
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
체가름 / 조립율	KS F 2502	7	30,000	40㎏
단위용적질량	KS F 2505		10,000
유기불순물	KS F 2510		10,000
거친 입자율	KS F 2502		15,000
얼룩	KS F 2468		10,000
점토덩어리	KS F 2512		15,000
강열감량	KS L 5120		20,000
기본료			10,000
합 계	-		120,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 아스팔트 콘크리트 재생 골재 KS F 2572
2572
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
구재 아스팔트 함량	KS F 2354	7	70,000	50㎏
구재 아스팔트 침입도	KS M 2252		20,000
0.08 ㎜ 체 통과량	KS F 2511		15,000
추출 체가름	KS F 2502		30,000
기본료			10,000
합 계	-		145,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 콘크리트용 순환골재 KS F 2573
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
체가름 / 조립율	KS F 2502	7	30,000	잔골재 25㎏ 굵은골재 60㎏
밀도 및 흡수율	KS F 2503/2504		20,000
마모 (굵은골재)	KS F 2508		25,000
점토덩어리	KS F 2512		15,000
0.08 ㎜ 체 통과량	KS F 2511		15,000
입자모양판정실적율	KS F 2527		10,000
이물질 함유량	KS F 2576		70,000
알칼리 잠재 반응	KS F 2545	10	200,000
기본료			10,000
합 계	-		395,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 및 분류 표시 3. 입자모양판정실적율 의뢰시 적정 시료 추가

◆ 도로 보조 기층용 재생 골재 KS F 2574
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
체가름	KS F 2502	7	30,000	60㎏
밀도 / 흡수율	KS F 2503	7	20,000
액성한계	KS F 2303	7	40,000
소성한계		7	30,000
마모	KS F 2508	7	25,000
모래당량	KS F 2340	7	55,000
실내CBR	KS F 2320	10	210,000
다짐	KS F 2312	7	110,000
함수비	KS F 2306	7	10,000
이물질 함유량	KS F 2576	7	70,000
기본료			10,000
합 계	-		610,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 입도구분 3. 실내CBR 시험시 다짐시험수수료 제외

◆ 미장용 잔골재 KS F 2578
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
밀도 / 흡수율	KS F 2504	7	20,000	10kg
체가름 / 조립율	KS F 2502	7	40,000
점토덩어리	KS F 2512	7	15,000
0.08 ㎜ 체 통과량	KS F 2511	7	15,000
유기불순물	KS F 2510	7	10,000
안정성	KS F 2507	10	45,000
기본료			10,000
합 계	-		155,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 입도 기준 제시

◆ 경량 기포 콘크리트 블록 (ALC 블록) KS F 2701
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
치수 (높이, 두께, 길이)	KS F 2701	7	4,500	제품 3매 100*100㎜ 3매
겉모양			1,000
절건비중			15,000
압축강도			15,000
기본료			10,000
합 계	-		45,500
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 역청 포장용 채움재 KS F 3501
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
수분함량	KS F 3501	10	5,000	석분 500g Dust 5㎏
입도			19,000
액성한계	KS F 2303		40,000
소성한계			32,000
흐름시험	KS F 3501		50,000
침수팽창			25,000
박리 저항성			20,000
기본료			10,000
합 계	-		201,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 밀도 시험 추가시 수수료: 10,000원

◆ 점토기와 KS F 3510
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양	KS F 3510	7	1,000	제품 6매
치수 (길이, 나비, 두께)		7	4,500
휨 파괴 하중		7	30,000
흡수율		7	15,000
기본료			10,000
합 계	-		60,500
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 표시

◆ 보도용 콘크리트판 KS F 4001
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양	KS F 4001	7	1,000	3매
치수 (가로, 세로, 두께)			10,000
휨강도			20,000
흡수율			10,000
유색층			10,000
기본료			10,000
합 계	-		61,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 및 호칭 표시

◆ 속빈 콘크리트 블록 KS F 4002
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양	KS F 4002	7	1,000	제품 10매
치수 (길이, 높이, 두께)			10,000
압축강도			30,000	1조 6매
흡수율			15,000
기건비중			15,000
기본료			10,000
합 계	-		81,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 에 따른 구분 표시

◆ 스플릿 벽돌 KS F 4002
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
치수	KS F 4002	7	10,000	제품 10매
압축강도			15,000	1조 6매
흡수율			15,000
기본료			10,000
합 계	-		50,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 콘크리트 벽돌 KS F 4004
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양	KS F 4004	7	1,000	제품 10매
치수 (길이, 높이, 두께)			10,000
압축강도			15,000	1조 6매
흡수율			15,000
기본료			10,000
합 계	-		51,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류에 따른 구분 표시

◆ 홈 벽돌 KS F 4004
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
치수	KS F 4004	7	10,000	제품 10매
압축강도			15,000	1조 6매
흡수율			15,000
기본료			10,000
합 계	-		50,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 콘크리트 경계 블록 KS F 4006
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양	KS F 4006	7	1,000	제품 2매
치수 (4항)			10,000
휨파괴하중			40,000
흡수율			20,000
기본료			10,000
합 계	-		81,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 표시

◆ 화강 경계석 KS F 4006
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양	KS F 4006	7	1,000	제품 2매
치수 (4항)			10,000
휨파괴하중			40,000
기본료			10,000
합 계	-		61,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 표시

◆ 화강 경계석 (원석, 판석) KS F 4006
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉보기 비중	KS F 2530	7	25,000	100×100×200mm 3개
흡수율			25,000
압축강도			25,000
기본료			10,000
합 계	-		85,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 표시

◆ 레디믹스트 콘크리트 KS F 4009
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
슬럼프	KS F 2402	7	10,000	1회 / 1개당
공기량	KS F 2421		25,000
염화물함유량	KS F 4009		20,000
압축강도	KS F 2405		5,000
휨강도	KS F 2408		10,000
단위 용적 질량	KS F 2409		10,000
기본료			10,000
합 계	-		90,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 현장 시험시 출장비 별도 (견적가)

◆ 치장 콘크리트 블록 KS F 4038
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
치수 (길이, 높이, 두께)	KS F 4038	7	10,000	제품 10매
압축강도			15,000	1조 6매
흡수율			15,000
기본료			10,000
합 계	-		50,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 모양 및 압축강도에 따른 구분 표시

◆ 현장 타설용 기포 콘크리트 KS F 4039
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉보기 밀도 및 흡수율		KS F 2459	33	15,000	∅10×20㎝ 12개 300×300×50㎜ 2개
함수율				15,000
압축강도 (7일, 28일)				30,000
출장시험	슬러리 비중			15,000
	침하깊이			30,000
	풀로우값			10,000
	PH			10,000
	기포율			20,000
조건수수료				70,000
기본료				10,000
합 계		-		225,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 표시 : 0.4 ~ 0.6품 3. 출장비 별도 (견적가)

◆ 수경성 시멘트 무수축 그라우트재 KS F 4044
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
유하시험	KS F 4044	33	10,000	10㎏
플로우			10,000
응결시간 (초결, 종결)			15,000
블리딩률			15,000
팽창높이 (1일, 3일, 7일, 28일)			30,000
압축강도 (1일, 3일, 7일, 28일)			45,000
조건수수료			70,000
시편제작료			70,000
기본료			10,000
합 계	-		275,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 배합비 제시 3. 염화물 함유량 추가시 25,000원 별도

◆ 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록 KS F 4419
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양	KS F 4419	7	1,000	1조 5매
치수 (가로, 세로, 두께)			10,000
휨강도			30,000
흡수율			30,000
유색층의 두께			5,000
기본료			10,000
합 계	-		86,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 용도에 따른 구분 표시

◆ 황동 논슬립 KS F 4527
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양		KS F 4527	7	1,500	완제품 3가닥 인장시편 4호 3개
치수 (13종)				15,000
인장강도		KS B 0802		15,000
화학성분	Cu	KS D 1893	10	20,000
	Pb	KS D 1895		20,000
	Fe	KS D 1892		10,000
	Sn	KS D 1894		10,000
	Zn	KS D 1651		20,000
기본료				10,000
합 계		-		121,500
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 및 호칭 표시

◆ 황동 줄눈대 KS F 4527
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양		KS F 4530	7	1,000	완제품 3가닥
치수 (6종)				9,000
화학성분	Cu	KS D 1893	10	20,000
	Pb	KS D 1895		20,000
	Fe	KS D 1892		10,000
	Sn	KS D 1894		10,000
	Zn	KS D 1651		20,000
기본료				10,000
합 계		-		100,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 및 호칭 표시

◆ 강관 말뚝 KS F 4602
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도/연신율		KS D 3566	7	15,000	1호 시편 1개 5호 시편 1개 길이 50㎜ 이상 1개
항복점			7	10,000
용접부 인장강도			7	5,000
편평시험			7	10,000
화학성분	C	KS D 1804	10	10,000
	S	KS D 1803	10	10,000
	Si	KS D 1805	10	10,000
	Mn	KS D 1806	10	10,000
	P	KS D 1802	10	10,000
기본료				10,000
합 계		-		100,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류의 기호 표시 3. 시편제작료 70,000원/개 별도 4. 제법구분 (예 : 아크용접, 전기저항용접)

◆ H형강 말뚝 KS F 4603
시험항목		시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도 / 연신율		KS B 0802	7	10,000	1A호 시편 2개 샤르피흡수에너지 4호 시편 3개
항복점			7	10,000
화학성분	C	KS D 1804	10	10,000
	Si	KS D 1805	10	10,000
	Mn	KS D 1806	10	10,000
	P	KS D 1802	10	10,000
	S	KS D 1803	10	10,000
기본료				10,000
합 계		-		80,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류의 기호 표시 3. 시편제작료 70,000원/개 별도 4. 샤르피 흡수에너지 시편제작료 70,000원/개 별도

◆ 압출 성형 콘크리트 패널 KS F 4735
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
치수 (길이, 나비, 두께 )	KS F 4735	10	10,000	전판
겉모양			1,000
소재 비중			15,000	40㎜×40㎜ 3매
흡수율			15,000	100㎜×100㎜ 3매
흡수에 의한 길이 변화율			15,000	160㎜×40㎜ 3매
기본료			10,000
합 계	-		66,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류의 기호 표시

◆ 경량 기포 콘크리트 패널 (ALC 패널) KS F 4914
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
절건 밀도	KS F 4914	7	15,000	100×100×100㎜ 3매
압축강도		7	15,000
길이변화율 (28일)		33	60,000	40×40×160㎜ 3매
굽힘강도		7	10,000	제작치수 3매
시편제작료			10,000
기본료			10,000
합 계	-		120,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 용도에 따른 구분 표시

◆ 점토 벽돌 KS L 4201
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양	KS L 4201	7	1,000	1조 5매
치수 (길이, 나비, 두께)			6,000
흡수율			25,000
압축강도			25,000
기본료			10,000
합 계	-		67,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 : 1종, 2종, 3종 표시

◆ 연소재 벽돌 KS L 8520
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉모양	KS L 8520	7	1,000	10매
치수 (길이, 나비, 두께)			10,000
압축강도			15,000	6매
흡수율			15,000
기본료			10,000
합 계	-		51,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 간격재 (도너츠형) - 철근폭 고정겸용 LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
철근삽입하중	LH 전문시방서	7	15,000	3개
기본료			10,000
합 계	-		25,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 철근 고임대 (철재) LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
수직압축하중	LH 전문시방서	7	15,000	3개
기본료			10,000
합 계	-		25,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 철근 고임대 (PVC) LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
수직압축하중	LH 전문시방서	7	15,000	3개
기본료			10,000
합 계	-		25,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 철근 고임대 (콘크리트) LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
수직압축하중	LH 전문시방서	7	15,000	3개
기본료			10,000
합 계	-		25,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 경량 기포 콘크리트 기포제 LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
pH	LH 전문시방서	7	10,000	500㎖
기본료			10,000
합 계	-		20,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 철근 트러스트 철판 (주철근) LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도	LH 전문시방서	7	15,000	350㎜ 6개
연신율
항복점			15,000
기본료			10,000
합 계	-		40,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 철근 트러스트 철판 (철선) LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도	LH 전문시방서	7	15,000	KS B 0801 9B호 시험편 3개
기본료			10,000
합 계	-		25,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 철근트러스트 철판 (아연도금강판) LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도	LH 전문시방서	7	15,000	KS B 0801 5호 시험편 3개 60×60㎜ 3개
항복점			15,000
아연부착량			30,000
기본료			10,000
합 계	-		70,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 시편 가공시 50,000원 별도 3. 아연부착량 시편제작 30,000원 별도

◆ 압출성형 인방재 LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
절건비중	LH 전문시방서	7	15,000	40×40㎜ 3매
길이			5,000	원제품 3매
두께
나비
휨강도			30,000	650㎜×제품 3매
흡수율			15,000	100×100㎜ 3매
기본료			10,000
합 계	-		75,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 화강석 판재 LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉보기 비중	KS F 2530	7	15,000	100×100×200㎜ 3매
흡수율		7	15,000
압축강도 (수침)		7	30,000
기본료			10,000
합 계	-		70,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 화강석 계단 (원석) LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
겉보기 비중	KS F 2530	7	15,000	100×100×200㎜ 3매
흡수율
압축강도 (수침)			30,000
기본료			10,000
합 계	-		55,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 법면 블록 (비탈면보호) LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
휨강도	LH 전문시방서	7	30,000	1조 3매
기본료			10,000
합 계	-		40,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 드레인보드 LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
압축강도	LH 전문시방서	7	15,000	300×300㎜ 2개
기본료			10,000
합 계	-		25,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ PE 빗물받이 LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
압축파괴하중	LH 전문시방서	7	60,000	1개
기본료			10,000
합 계	-		70,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 압출성형 경량콘크리트 패널 LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
흡수율	LH 전문시방서	7	15,000	100×100mm 6매
압축강도			15,000
기본료			10,000
합 계	-		40,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 경량복합 콘크리트 패널 LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
밀도	LH 전문시방서	7	15,000	500×50mm 6매
흡수율			15,000
함수율			15,000
기본료			10,000
합 계	-		55,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 매립형 철망거푸집 LH 전문시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
아연도금량	LH 전문시방서	7	30,000	100×200mm 3매 60×60mm 3매
중량			15,000
두께			2,000
리브의 높이			2,000
철망의 크기			4,000
기본료			10,000
합 계	-		63,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ 토류판 의뢰자 제시
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
밀도	KS F 2198	7	15,000	100×100㎜ 3매
함수율	KS F 2199		15,000
압축강도	KS F 2206		15,000	20×60㎜ 3매
휨강도	KS F 2208		30,000	30×380㎜ 3매
시편제작료			30,000	시편미제공시
기본료			10,000
합 계	-		115,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

◆ ROCK BOLT 의뢰자제시
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도 / 연신율	KS B 0802	7	15,000	인장시험편 60㎝ 3개
항복점			15,000
기본료			10,000
합 계	-		40,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 화학성분 의뢰시 시험편 5㎝ 1개 (P, S 각각 10,000원 별도)

◆ 철근 기계식 이음 (커플러) 도로공사시방서
시험항목	시험방법	처리기간	시험수수료	시 료 량
인장강도	도로공사시방서	7	10,000	커플러 연결길이 : 60cm
항복응력			10,000
기본료			10,000
합 계	-		30,000
비고 1. 처리기간 : 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 2. 종류 및 기호 표시 3. 제조사의 시방에 따라 체결하여 연결상태 확인후 시험편 제출 4. 시험수수료는 1개 기준

부   록

1. 시험·검사 장비 및 인력기준

2. 건설공사품질시험기준

3. 금속시험편

4. 시방서 및 KS 규격의 품질기준

1. 시험·검사 장비 및 인력기준

건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준(제50조제4항 관련)
대상공사 구분	공사규모	시험ㆍ검사장비	시험실 규모	건설기술인
특급 품질관리 대상공사	영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립해야 하는 건설공사로서 총공사비가 1,000억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5만㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	50㎡ 이상	가. 특급기술인 1명 이상 나. 중급기술인 2명 이상
고급 품질관리 대상공사	영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립해야 하는 건설공사로서 특급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	50㎡ 이상	가. 고급기술인 1명 이상 나. 중급기술인 2명 이상
중급 품질관리 대상공사	총공사비가 100억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사로서 특급 및 고급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	20㎡ 이상	가. 중급기술인 1명 이상 나. 초급기술인 1명 이상
초급 품질관리 대상공사	영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 중급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	20㎡ 이상	초급기술인 1명 이상
비고 1. 건설기술인은 법 제21제1항에 따른 신고를 마치고 품질관리 업무를 수행하는 사람을 말하며, 건설기술인란의 각각의 등급은 영 별표 1에 따라 산정된 등급을 말한다. 2. 발주청 또는 인ㆍ허가기관의 장이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 공사의 종류ㆍ규모 및 현지 실정과 법 제60조제1항에 따른 국립ㆍ공립 시험기관 또는 건설기술용역업자의 시험ㆍ검사대행의 정도 등을 고려하여 시험실 규모 또는 품질관리 인력을 조정할 수 있다.

2. 건설공사 품질시험기준 (제8조제1항 관련)

1. 공 통

가. 토공사 및 기초공사

종별		시험종목			시험방법	시험빈도	비고
성토용 흙		함수비			KS F 2306	·토취장마다 ·재질변화시마다
		입도			KS F 2302
		세립토 비율			KS F 2309
		밀 도			KS F 2308
		액성한계·소성한계			KS F 2303
		노상토지지력비(CBR)			KS F 2320
		다짐			KS F 2312
		유기물 함량			KS F 2104	·필요시
		토질조사			보링 등
		투수			KS F 2322	·토취장마다 ·재질변화시마다	·흙댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토 ·공종에 따라
		직접전단			KS F 2343
		3축압축			KS F 2346
터파기		토질조사			보링 등	·필요시
		지지력	확대기초		KS F 2444	·필요시
			말뚝 기초	정재하	KS F 2445
				동재하	KS F 2591
지반조사 (연약지반등)		토질조사			보링 등	·1개지구마다 3개소 이상
		함수비			KS F 2306
		입도			KS F 2302
		밀 도			KS F 2308
		액성한계·소성한계			KS F 2303
		세립토 비율			KS F 2309
		흙의 압밀시험			KS F 2316	·보링개소마다
		1축 압축강도			KS F 2314
		3축 압축시험			KS F 2346
		표준관입시험			KS F 2307
		흙의 투수시험			KS F 2322	·필요시
		점성토의 현장베인전단시험			KS F 2342
		압밀배수조건하의 직접전단시험			KS F 2343
		동적콘관입시험			KS F 2592
		유기물 함량			KS F 2104
되메우기 및 구조물 뒷채움		다짐			KS F 2312	·재질 변화시마다
		현장밀도			KS F 2311	·독립구조물 : 개소별 3층마다 ·연속구조물 : 3층마다, 50미터마다 ·관로매설물 : 3층마다, 100미터마다
		평판재하			KS F 2310	·현장밀도시험불가능시
		입도			KS F 2302	·토질변화시마다
		함수비			KS F 2306 또는급속함수량 측정방법	·현장밀도시험의 빈도
말뚝	콘크리트 널말뚝 (KS F 4208)	겉모양 및 모양			KS F 4208	·제조회사마다 ·1,000개 마다
		치수
		굽힘강도
	원심력 콘크리트 말뚝 (KS F 4301)	겉모양 및 모양			KS F 4301	·제조회사마다 ·200개 마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		철근의 배치
	프리텐션 방식 원심력PC 말뚝 (KS F 4303)	겉모양 및 모양			KS F 4303	·제조회사마다 ·200개 마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		PC강재 및 철근배치
	프리텐션방식 원심력고강도 콘크리트말뚝 (KS F 4306)	겉모양 및 모양			KS F 4306	·제조회사마다 ·200개 마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		몸체의 축력 휨강도
		몸체의 전단 강도
		PC강재 및 철근 배치
	프리텐션 방식 진동PC말뚝 (KS F 4307)	겉모양 및 모양			KS F 4307	·제조회사마다 ·200개마다
		치수
		몸체 및 이음부의 휨강도
		PC강재 및 철근 배치
	강관말뚝 (KS F 4602)	화학성분			KS F 4602	·제조회사마다 ·200개마다
		모양,치수,질량
		인장시험			KS B 0802
		편평시험			KS F 4602
		용접부의 비파괴검사			KS B 0845 또는 KS B 0817	·10이음당 1회
	H형강 말뚝 (KS F 4603)	화학성분			KS F 4603	·제조회사마다 ·200개마다
		탄소당량
		항복점 또는 항복강도,인장강도 및 연신율			KS B 0802
		샤르피 흡수에너지			KS B 0810
		모양,치수,질량			KS F 4603
	열간 압연강 널말뚝 (KS F 4604)	화학성분			KS F 4604	·제조회사마다 ·1,000개 마다
		항복점 또는 내력,인장강도 및 연신율			KS B 0802
		이음인장강도(직선형 강 널말뚝)
		모양,치수, 단위질량			KS F 4604
샌드매트 및 샌드드레인용 모래		투수계수			KS F 2322	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다	D15, D85는 입경가적곡선에서 통과백분율이 15%, 85%에 해당되는 입경을 말함.
		0.08밀리미터 통과량			KS F 2502
		D15			KS F 2502
		D85			KS F 2502
케이슨 채움재용 철강슬래그 (KS F 2579)		겉모양			KS F 2579	· 제조회사별 · 케이슨 1개마다
		발색판정(고로슬래그 사용시)			KS F 2535
		수침팽창비(제강슬래그 사용시)			KS F 2580
		입도			KS F 2502
		표건밀도			KS F 2503
		단위용적질량			KS F 2505
		수중단위용적질량

나. 철근콘크리트공사

종별	시험종목					시험방법	시험빈도	비고
콘크리트용 골재 (KS F 2527)	절대 건조 밀도 및 흡수율					KS F 2503, 2504	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	입도, 조립률					KS F 2502,2527
	0.08밀리미터 체 통과량					KS F 2511
	입자모양판정 실적률					KS F 2505
	굵은 골재의 마모율					KS F 2508
	알칼리 골재 반응					KS F 2545 또는 KS F 2546	·골재원마다 ·6개월 1회 이상
	석탄 및 갈탄 함유량					KS F 2513	·골재원마다 ·1년 1회 이상
	안정성					KS F 2507	·골재원마다 ·1년 1회 이상
	염화물 함유량					KS F 2515	·공급회사별 ·1일 3회이상	바다모래인 경우
	잔골재의 표면수량					KS F 2509	·1일 1회이상
콘크리트용 순환골재 (KS F 2573)	절대 건조 밀도 및 흡수율					KS F 2503, 2504	·골재원(순환골재 제조전의 폐콘크리트)마다 ·1,000세제곱미터마다
	입도					KS F 2502
	0.08밀리미터 체 통과량					KS F 2511
	입자모양판정 실적률					KS F 2505
	굵은 골재의 마모율					KS F 2508
	점토덩어리량					KS F 2512
	이물질 함유량				유기이물질	KS F 2576
					무기이물질
	알칼리 골재 반응					KS F 2545 또는 KS F 2546	·골재원마다 ·6개월 1회 이상
	굵은골재의 안정성					KS F 2507
도자기질 타일시멘트 (KS L 1592)	위치교정도					KS L 1592	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	개방시간
	압축강도
	흡수율
	전단접착강도
	길이변화율
	보수율
	실내공기 오염물질 방출량 (총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)					KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시	실내에 시공되는 타일 시멘트 2종에 한함.
포틀랜드 시멘트 (KS L 5201)	화학성분					KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때	수화열의 경우 1,3,5종은 제외
	분말도					KS L 5106
	안정도					KS L 5107
	응결 시간					KS L 5108
	압축강도					KS L 5105
	수화열					KS L 5121
백색 포틀랜드 시멘트 (KS L 5204)	화학분석					KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	분말도					KS L 5106
	안정도					KS L 5107
	응결시간					KS L 5108
	압축강도					KS L ISO 679
	백색도					KS L 5113
고로 슬래그 시멘트 (KS L 5210)	화학 분석					KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	분말도					KS L 5106
	안정도					KS L 5107
	응결시간					KS L 5108
	압축강도					KS L ISO 679
메이슨리 시멘트 (KS L 5219)	분말도					KS L 5112	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	안정도					KS L 5107
	응결시간					KS L ISO 9597
	압축강도					KS L 5219
	모르타르 공기량
	보수성
	오염
플라이애시 시멘트 (KS L 5211)	비표면적					KS L 5106	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	응결					KS L ISO 9597
	안정도					KS L 5107또는 KS L ISO 9597
	압축 강도					KS L ISO 679
	화학성분					KS L 5120
포틀랜드 포졸란 시멘트 (KS L 5401)	화학분석					KS L 5120	·제조회사별 ·300톤마다 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	비표면적					KS L 5106
	안정도					KS L 5107
	응결시간					KS L 5108
	압축강도					KS L ISO 679
물 (수질검사)	현탁 물질의 양					KS F 4009 부속서 A,B	·음용수가 아닌 경우 ·취수원이 달라질 때마다 ·수질변화시	상수돗물 이외의 물
	용해성 증발 잔류물의 양
	염소이온량
	시멘트 응결시간의 차
	모르타르의 압축강도비
	염소이온량							회수수
	시멘트 응결시간의 차
	모르타르의 압축강도비
	슬러지수의 농도						· 생산개시전 일 1회 이상
콘크리트용 화학혼화제 (KS F 2560)	감수율					KS F 2560	·제조회사별 ·제품규격별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다	동결융해시험 및 길이 변화 시험은 필요시
	블리딩양의 비					KS F 2414
	응결시간의 차					KS F 2560
	압축강도의 비					KS F 2405
	길이변화비					KS F 2424
	동결융해에 대한 저항성					KS F 2456
	경시변화량					KS F 2560
	전체 알칼리량					KS I 3206 또는 KS F 2560
	적외선 흡수스펙트럼					KS M 0024
철근콘크리트용 방청제 (KS F 2561)	부식상황					KS F 2561	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	방청률
	콘크리트의 응결시간차
	콘크리트의 압축강도비
콘크리트 양생용 액상피막 형성제 (KS F 2540)	피막의 성질					KS F 2540	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	컨시스턴시
	저장안정도
	건조시간
	습기유지
콘크리트용 팽창재 (KS F 2562)	산화마그네슘, 강열감량					KS L 5120	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	비표면적					KS L 5207
	1.2밀리미터체 잔류율					KS F 2562
	응결					KS L 5207
	팽창성(길이변화율)					KS F 2562
	압축강도					KS F 2562
콘크리트 혼입용 방수재 (KS F 4926)	응결 시간 차					KS F 4926	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	경시변화에 따른 공기량변화
	길이 변화율
	동결 융해에 대한 저항성
	탄산화 깊이비
	압축 강도비
	물흡수 계수비
	투수비
	염소이온 침투깊이
숏크리트용 급결제 (KS F 2782)	압축강도					KS F 2782	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	응결시간
콘크리트용 강섬유 (KS F 2564)	치수(형상비, 허용오차)					KS F 2564	·제조회사별 ·제품규격별
	겉모양
	인장강도					KS F 2565
	분산성					KS F 2564
	굽힘정도
플라이 애시 (KS L 5405)	이산화규소					KS L 5405	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	수분
	강열 감량
	밀도					KS L 5110
	분말도					KS L 5405
	플로값 비
	활성도 지수
콘크리트용 고로슬래그 미분말 (KS F 2563)	밀도					KS L 5110	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	비표면적					KS L 5106
	활성도 지수					KS F 2563 부속서 A
	플로값 비
	산화마그네슘(MgO)					KS L 5120
	삼산화황 정량방법(SO3)
	강열 감량
	염화물 이온					KS F 2515
콘크리트용 실리카 퓸 (KS F 2567)	비표면적					KS A 0094	·제조회사별 ·3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정되는 때마다
	활성도지수					KS F 2567
	이산화규소(SiO2)					KS L 5120
	산화마그네슘(MgO)
	삼산화황(SO3)
	염화물 이온
	강열 감량
	45μｍ체에 남은 양					KS L 5112
굳지 아니한 콘크리트(레미콘포함)	배합설계					콘크리트표준시방서	·재료가 다른 각 배합마다
	현장배합수정						·작업개시전 1회
	온도					온도계에 의함	·150세제곱미터마다	댐의 경우
	슬럼프 또는 슬럼프플로					KS F 2402 또는 KS F 2594	·배합이 다를 때마다 ·콘크리트 1일 타설량이 150세제곱미터 미만인 경우 : 1일 타설량마다 ·콘크리트 1일 타설량이 150세제곱미터 이상인 경우 : 150세제곱미터마다
	공기량					KS F 2421 또는 KS F 2409 또는 KS F 2449
	염화물 함유량					KS F 4009 부속서 A
	단위수량					한국콘크리트학회 제규격(KCI-RM101)	·필요시	정전용량법 또는 단위용적질량법 또는 고주파가열법
굳은 콘크리트(레미콘포함)	압축 강도					KS F 2403, KS F 2405	·배합이 다를 때마다 ·1일 타설량마다 ·KS F 4009 또는 해당 공사시방서
	휨 강도					KS F 2408	·배합이 다를 때마다 ·1일 타설량마다 ·KS F 4009 또는 해당 공사시방서	콘크리트포장
철근콘크리트용 봉강 (KS D 3504)	화학성분					KS D 3504	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	굽힘성
	겉모양, 치수, 무게
철근콘크리트용 재생봉강 (KS D 3527)	항복점 또는 항복강도					KS D 3527	·제조회사별 ·제품규격별 10톤마다
	인장강도
	연신율
	굽힘성
	겉모양, 치수, 무게
에폭시 피복철근 (KS D 3629)	피복두께					KS D 3629	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다	철근은 KS D 3504의 이형철근에 따름
	핀홀
	굽힘성
	열특성(피복경화)
	콘크리트에 대한 부착력
	겉모양, 치수, 무게
철근콘크리트용 아연 도금 봉강 (KS D 3613)	항복점 또는 항복강도					KS D 3613	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	인장강도
	연신율
	굽힘성
	겉모양, 치수, 무게
	아연도금 부착량					KS D 0201
PC강선 및 PC강연선 (KS D 7002)	겉모양 및 치수					KS D 7002	·제조회사별
	0.2% 영구연신율에 대한 하중
	인장하중
	연신율
	릴랙세이션
PC 강봉 (KS D 3505)	겉모양 및 치수					KS D 3505	·제조회사별
	화학성분(P,S,Cu)
	0.2% 항복강도
	인장강도
	연신율
	릴랙세이션
PC경강선 (KS D 7009)	겉모양 및 치수					KS D 7009	·제조회사별
	0.2% 영구연신율에 대한 하중
	인장하중
	연신율
	릴랙세이션
경강선 (KS D 3510)	겉모양					KS D 3510	·제조회사별
	지름
	인장강도
	감기성능
	비틀림 특성
	굽힘성
연강선재 (KS D 3554)	겉모양					KS D 3554	·제조회사별
	치수
	화학성분
용접철망 및 철근격자	겉모양, 치수, 무게					KS D 7017	·제조회사별	단면수축율은 철근격자일 경우
	항복점 또는 0.2%항복강도
	인장강도
	연신율
	단면수축율
	굽힙성
	용접점 전단강도
	용접점의 박리
철근 이음	겹침 이음	위치				육안관찰 및 스케일에 의한 측정	가공 및 조립시
		이음길이
	가스 압접 이음	위치				육안관찰 및 스케일에 의한 측정	·전체 개소	1검사로트는 1조의작업반이 하루에시공하는 압접개소의수량
		외관검사
		초음파탐사검사				KS B 0839	·1검사 로트에 30개소이상
	기계적 이음	위치				육안관찰 및 스케일에 의한 측정	·전체 개소
		외관검사
		인장시험				콘크리트표준시방서	·설계도서에 의함
	용접 이음	외관검사				육안관찰 및 스케일에 의한 측정	·모든 이음마다
		용접부 내부결함				KS B 0845 또는 KS B 0896	·500개소 마다
		인장시험				KS B 0802, 0833
배치플랜트	계량기의 눈금점검, 자동계량장치점검					영점검사와 눈금의 정상작동여부	·작업개시전 1회
	믹서성능 시험			가경식믹서		KS F 2455, KS B ISO 18650-2	·필요시마다
				강제혼합믹서		KS F 2455, KS B ISO 18650-2
그라우트	컨시스턴시					KS F 2432	· 당일 작업개시전, 1회/일 이상 · 품질변화가 인정될 때	· 비팽창성 타입 은 팽창률 시험 생략 ·염화물함유량은 프리스트레스트 콘크리트(PSC)에 한함.
	압축강도					KS F 2426
	염화물함유량					KS F 4009 부속서 A 또는 KS F 2715
	블리딩률 및 팽창률					KS F 2433	· 공종개시전 1회 · 재료·배합의 변경시 마다 · 품질변화가 인정될 때
수경성시멘트 무수축 그라우트 (KS F 4044)	유하시간					KS F 4044	·제조회사별
	플로
	응결시간
	블리딩률
	팽창 높이
	압축 강도
	염화물 함유량
조립용 콘크리트 벽판 (KS F 4722)	겉모양, 치수					KS F 4722	·제조회사별 ·제품규격별
	단열성
	차음성
	방수성
	면내 전단 강도
	내화성
	콘크리트 강도
조립용 콘크리트 바닥판 (KS F 4726)	겉모양, 치수					KS F 4726	·제조회사별 ·제품규격별
	단열성
	차음성
	방수성
	내분포압성
	내국압성
	콘크리트 강도
조립용 콘크리트지붕판 (KS F 4729)	겉모양,치수					KS F 4729	·제조회사별 ·제품규격별
	단열성
	차음성
	방수성
	내분포압성
	내국압성
	콘크리트 강도
경량기포 콘크리트 패널( ALC패널) (KS F 4914)	ALC		절건밀도			KS F 4914	·제조회사별 ·제품규격별
			압축강도
			길이변화율
	방청제		방청성능
	패널		겉모양, 치수
			굽힘강도
			단열성
PC조립식 구조접합부	접합부 결함 (초음파 탐상)					해당 공사시방서	·층별 5개소

다. 철강구조물공사

종별	시험종목			시험방법	시험빈도	비고
강재(용접부반입검사)	용접부의 내부결함			KS B 0845	·맞이음부재 총연장의 5/100 또는 10이음에 대하여 1장
				KS B 0896	·완전 용입부위의 20개소에 대하여 1개소
	표면결함검사			육안검사	·전용접부위에 대하여 무작위추출하여 10% 이상
	스터드용접부의 검사			용접후 마무리 높이 및 기울기검사(금속제 곧은자, 한계게이지, 콘벡스롤)	·100개 또는 주요부재 1개에 용접한 숫자 중 작은 쪽을 1개 검사로트로 하여 1개 검사로트마다 1개씩 검사
				타격구부림검사	·100개 또는 주요부재 1개에 용접한 숫자중 작은 쪽을 1개 검사로트로 하여 1개 검사로트마다 1개씩 검사	스터드가 기울어져 있는 경우에는 축에서 축길이를 측정함
강교용접	맞이음의 내부 결함(위상배열 초음파 탐상검사,방사선투과검사, 초음파탐상검사)			KS B 0845 KS B 08096 KS B ISO 135888	·인장, 교번부 : 시‧종점부에 대해 300mm 이상 위상배열 초음파 탐상검사 또는 각각 1매의 방사선투과검사, 나머지부 초음파탐상검사 ·압축부, 전단부 : 용접길이의 50% 초음파탐상검사
	필렛용접	균열(자분탐상법 또는 침투액탐상법)		KS D 0213 KS B 0816	·매용접길이 3미터당 300밀리미터
		용접비이드의 외관 및 형상		육안검사 등	·주부재의 이음마다
일반 구조용 압연 강재 (KS D 3503)	모양, 치수, 무게, 겉모양			KS D 3051 KS D 3052 KS D 3500 KS D 3502	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분			KS D 3503
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	굽힘성
용접 구조용 압연강재 (KS D 3515)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3051 KS D 3052 KS D 3500 KS D 3502	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분			KS D 3515
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	샤르피 흡수에너지
용접구조용 내후성 열간압연 강재 (KS D 3529)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3502 KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분			KS D 3529
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	항복점 또는 항복강도
	인장강도
	연신율
	샤르피 흡수에너지
일반구조용 경량 형강 (KS D 3530)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3530	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	항복점
	인장강도
	연신
열간 압연 연강판 및 강대 (KS D 3501)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3501	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	인장강도
	연신율
	굽힘성
일반구조용 용접 경량 H형강 (KS D 3558)	겉모양, 치수			KS D 3558	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	인장강도
	항복점
	연신율
일반 구조용 탄소강관 (KS D 3566)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3566	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 또는 KS D 3566
	화학성분
	인장강도
	항복점 또는 항복강도
	연신율
	굽힘성
	평평성
	용접부 인장강도
일반구조용 각형강관 (KS D 3568)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3568	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 또는 KS D 3568	굽힘성 시험은 필요시
	화학성분
	인장강도
	항복점 또는 항복강도
	연신율
	굽힘성
건축구조용 탄소 강관 (KS D 3632)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3632	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 또는 KS D 3632
	화학성분
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	인장강도
	항복점 또는 내력
	항복비
	연신율
	편평성
	샤르피 흡수에너지
	용접부 인장강도
건축구조용 압연강재 (KS D 3861)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3861	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	탄소당량 또는 용접균열감수성
	항복점 또는 내력
	인장강도
	항복비
	연신율
	샤르피 흡수에너지
	두께 방향 특성			KS D 0276
	초음파 탐상			KS D 0040
교량구조용 압연강재 (KSD 3868)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분			KS D 3868
	탄소당량 또는 용접 균열 감수성
	항복점 또는 항복 강도
	인장강도
	연신율
	샤르피 흡수에너지
건축구조용 고성능 압연강재 (KS D 5994)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분			KS D 5994
	탄소당량 또는 용접 균열 감수성
	항복점 또는 항복 강도
	인장 강도
	연신율
	샤르피 흡수 에너지
	두께방향특성			KS D 0276
	초음파 탐상			KS D 0040
용접구조용 고항복점 강판 (KS D 3611)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3611	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	탄소당량 또는 용접 균열 감수성
	내력
	인장강도
	연신율
	굽힘성
	샤르피 흡수 에너지
압력용기용 강판 (KS D 3521)	겉모양			KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	모양, 치수, 무게			KS D 3521
	화학성분
	탄소당량 또는 용접 균열 감수성
	항복점 또는 항복강도
	인장 강도
	연신율
	굽힘성
	샤르피 흡수 에너지
압력용기용 강판 (제1부:두꺼운 판재) (KS D 3853)	겉모양			KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	모양, 치수, 질량			KS D 3853
	화학성분
	탄소당량 또는 용접 균열 감수성 조성
	항복점 또는 내력
	인장 강도
	연신율
	굽힘성
	샤르피 흡수 에너지
저온 압력 용기용 탄소강 강판 (KS D 3541)	겉모양, 모양, 치수, 무게			KS D 3500	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학 성분			KS D 3541
	항복점 또는 항복 강도
	인장 강도
	연신율
	굽힘성
	샤르피 흡수 에너지
고내후성 압연강재 (KS D 3542)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3542	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	인장시험
	굽힘성
조립용 형강 (KS D 3593)	겉모양, 치수			KS D 3593	·제조회사별 ·제품규격별 15톤마다
	화학성분
	인장강도
	항복점
	0.2% 항복강도
	연신율
건축 구조용 표면처리 경량형강 (KS D 3854)	겉모양, 치수, 무게			KS D 3854	·제조회사별 ·제품규격별 50톤마다
	화학성분
	항복점
	인장강도
	연신율
	도금의 부착량
구조용 고장력 탄소강 및 저합금강 주강품 (KS D 4102)	겉모양, 치수			KS D 0402	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다
	화학성분			KS D 0401
	항복점 또는 내구력
	인장강도
	연신율
	단면수축률
	경도
	건전성				·필요시
마찰접합용 고장력 6각볼트, 6각너트, 평와셔의 세트 (KS B 1010)	겉모양, 치수			KS B 1010	·제조회사별 ·제품규격마다
	나사
	볼트 시험편		항복강도
			인장강도
			연신율
			단면 수축률
	볼트 제품		최소 인장하중
			경도
	너트		경도
			보증하중
	와셔		경도
	세트		토크계수값
구조물용 토크-전단형 고장력 볼트, 6각너트, 평와셔의 세트 (KS B 2819)	겉모양, 치수			KS B 2819	·제조회사별 ·제품규격마다
	나사
	볼트 시험편		항복강도
			인장강도
			연신율
			단면 수축률
	볼트 제품		최소 인장하중
			경도
	너트		경도
			보증하중
	와셔		경도
	세트		체결 축력

라. 가설기자재

종별		시험종목	시험방법	시험빈도	비고
강재 파이프서포트		평누름에 의한 압축 하중	KS F 8001 (최대사용 길이에서 시험)	·제품규격마다(3개) ·공급자마다	최대사용길이가 3.5~4m 제품은 3.5m 에서 시험
강관 비계용 부재	비계용 강관	인장 하중	KS F 8002	·제품규격마다(3개) ·공급자마다
	강관 조인트	휨 하중
		인장 하중
		압축 하중
조립형 비계 및 동바리부재	수직재	압축 하중	KS F 8021	·제품규격마다(3개) ·공급자마다
	수평재	휨 하중
	가새재	압축 하중
	트러스	휨 하중
	연결조인트	압축 하중
		인장 하중
일반 구조용 압연 강재 (KS D 3503) * 흙막이용 자재로 제한		치수	KS D 3503	·제품규격마다 ·공급자마다	·공사시방서(또는 설계도서)에 명시된 제품과 동등 이상 여부 확인 ·치수는 두께만 시험
		인장 강도
		항복 강도
		연신율
용접 구조용 압연강재 (KS D 3515) * 흙막이용 자재로 제한		겉모양, 치수, 무게	KS D 3515	·제품규격마다 ·공급자마다	·공사시방서(또는 설계도서)에 명시된 제품과 동등 이상 여부 확인 ·치수는 두께만 시험
		항복점 또는 항복강도
		인장강도
		연신율
일반구조용 용접 경량 H형강 (KS D 3558) * 흙막이용 자재로 제한		치수	KS D 3558	·제품규격마다 ·공급자마다	·공사시방서(또는 설계도서)에 명시된 제품과 동등 이상 여부 확인 ·치수는 평판부분의 두께만 시험
		인장 강도
		항복 강도
		연신율
일반구조용 각형강관 (KS D 3568) * 거푸집 및 동바리 구조물에 사용하는 멍에 또는 장선용 자재로 제한		치수	KS D 3568	·제품규격마다 ·공급자마다	·공사시방서(또는 설계도서)에 명시된 제품과 동등 이상 여부 확인 ·치수는 평판부분의 두께만 시험
		인장 강도
		항복 강도
		연신율
열간압연강 널말뚝 (KS F 4604)		인장 강도	KS F 4604	·제품규격마다 ·공급자마다	·치수는 평판부분의 두께만 시험
		항복 강도
		연신율
		모양,치수, 단위질량
복공판		외관상태 및 성능	공사시방서에 따름	·제품규격별 200개 마다(단, 200개 미만은 1회) ·공급자마다 ·설치후 1년이내 마다	국가건설기준 코드의 설계하중 기준에 만족

마. 기타

종별	시험종목						시험방법	시험빈도	비고
석재	밀도 및 흡수율						KS F 2518	·골재원마다 ·재질 변화시마다
	압축강도						KS F 2519
	탄성파 속도						ASTM D 2845
토목섬유 매트	지반 보강용		인장강도,인장변형률				KS K ISO 10319	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다	기타 용도의 지오텍스타일 및 관련제품은 KS K 0920, 0922, 0923, 0924, 0926, 0938 참조
			수직 투수계수				KS K ISO 11058
			봉합강도				KS K ISO 10321
	배수용		인장강도				KS K ISO 10319
			수직 투수계수				KS K ISO 11058
토목섬유 (배수용)	인장강도, 신도						KS K ISO 10319	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다
	투수계수						KS K ISO 11058
	유효구멍크기						KS K ISO 12956
	내약품성(액체저항성)						KS K ISO TR 12960	· 흙의 pH가 4 미만 또는 9를 초과하는 경우	시험후 인장강도≥ 50%
토목용 부직포 섬유 (KS K 2630)	겉모양						KS K 2630	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다	시험방법은 국가기술표준원에서 개정 검토중으로 개정이후 개정된 시험방법에 따름
	무게						KS K ISO 9864
	인장강도 및 신도						KS K 0743
	봉합강도						KS K ISO 13935-2
	투수계수						KS K ISO 11058
	나비						KS K ISO 22198
	길이						KS K ISO 22198
	두께						KS K ISO 9863-1
	조성섬유						KS K 0210
드레인보드 (Drain Board)	인장강도 및 신도						KS K ISO 10319	·제조회사별 ·제품규격마다 ·20,000제곱미터마다
	배수성능						KS K ISO 11058 또는 KS K ISO12958
	질량						KS K ISO 9864
	유효구멍크기						KS K 0754 또는 KS K ISO 12956
	내약품성(액체저항성)						KS K ISO TR 12960 또는 해당 공사시방서	· 흙의 pH가 4 미만 또는 9를 초과하는 경우	시험후 인장강도≥ 50%
상수도용 도복장강관 (KS D 3565)	치수, 무게						KS D 3565	·제조회사별 ·제품규격마다	상수도용관
	화학성분
	인장강도
	항복점 또는 항복강도
	연신율
	편평성
	비파괴 검사특성 또는 수압시험특성
	도복장 및 그 방법
수도용 플라스틱 배관 (KS M 3408-2)	내압시험						KS M 3408-2	·제조회사별 ·제품규격마다	상수도용관
	용해시험
	파단점 신장률
	종축 복귀성
	산화유도시간
	용융질량흐름지수
수도용 경질폴리염화비닐관 (KS M 3401)	겉모양, 치수						KS M 3401	·제조회사별 ·제품규격마다	상수도용관
	경질 (VP)			인장항복강도			KS M 3401
				내수압성
				편평성
				비카트 연화온도
				열간내압크리프성			KS M ISO 1167
				용출성			KS M 3401
				불투명성			KS M ISO 7686
	경질 (IWVP, ISO 4422-2)			내수압성			KS M 3401
				비카트 연화온도
				열간내압크리프성			KS M ISO 1167
				용출성			KS M 3401
				불투명성			KS M ISO 7686
				외부 충격 내구성			KS M 3401
				종축 복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				파괴인성			KS M ISO 11673
	내충격 경질 (HIVP)			인장항복강도			KS M 3401
				내수압성
				편평성
				내충격성
				비카트 연화온도
				열간내압크리프성			KS M ISO 1167
				용출성			KS M 3401
일반용 경질폴리 염화비닐관 (KS M 3404)	겉모양, 치수						KS M 3404	·제조회사별 ·제품규격마다	하수도용관
	경질 (VG1, VG2)			인장항복강도			KS M 3404
				내수압성
				접합부 내수압성
				편평성
				침지성
				비카트연화온도
				정량(납)			KS M 3211
	건물내 배수용 경질 (IDVP)			비카트연화온도			KS M 3404
				수밀성
				기밀성
				냉열반복유하성
				외부충격내구성(회전법)
				외부충격내구성(계단법)
				종축복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				디클로로메탄 저항성			KS M ISO 9852
	매설 하배수관용 경질 (ISVP)			비카트연화온도			KS M 3404
				편평 밀봉성
				곡관 밀봉성
				열간 내압 내크리프성
				외부충격내구성(회전법)
				종축복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				디클로로메탄 저항성			KS M ISO 9852
	물 수송용 경질 (IWVP)			비카트연화온도			KS M 3404
				열간 내압 내크리프성
				외부충격내구성(회전법)
				종축복귀성			KS M ISO 2505-1, KS M ISO 2505-2
				파괴인성			KS M ISO 11673
일반용 폴리에틸렌 관 (KS M 3407)	치수						KS M 3407	·제조회사별 ·제품규격마다	하수도용관
	인장시험
	수압시험
	침지시험
	회분 시험
철근콘크리트관 (KS F 4402)	겉모양 및 모양						KS F 4402	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·종류 및 호칭별 200개 또는 그 단수마다
	외압강도
	내압강도
	수밀성
원심력 철근콘크리트관 (KS F 4403)	겉모양 및 모양						KS F 4403	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·제품규격마다
	외압강도
	내압강도
	방균성능(방균관)							·12개월마다
코어식 프리스트레스트 콘크리트관 (KS F 4405)	겉모양 및 모양						KS F 4405	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·종류 및 호칭별 50개 또는 그 단수마다
	내압강도(압력관)
	외압강도(압력관)
프리스트레스트콘크리트 실린더관 (KS F 4406)	겉모양 및 모양						KS F 4406	·모든 제품마다	하수도용관
	치수							·제조회사별 ·제품규격마다
	내압강도
하수도용 콘크리트 맨홀 블록 (KS F 4012)	겉모양 및 모양						KS F 4012	·모든 제품마다
	치수							·제조회사별 ·종류 및 호칭별 200개 또는 그 단수마다
	연결부위 모양						KS F 4012
	압축강도						KS F 2405
	맨홀 연직구체의 외압강도						KS F 4012
	수밀성						KS F 4012
수도용 경질 폴리염화비닐 이음관 (KS M 3402)	겉모양, 모양 및 치수						KS M 3402	·제조회사별 ·제품규격마다
	경질 (TS)			인장항복강도			KS M 3402
				내수압성
				편평성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				용출성			KS M 3402
	경질 (IWPS, ISO 4422-3)			인장항복강도			KS M 3402
				내수압성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				용출성			KS M 3402
				압착성			KS M ISO 9853
				열간내압크리프성			KS M 3402
				열이완성			KS M ISO 580
	내충격성 경질 (HITS)			인장항복강도			KS M 3402
				내수압성
				편평성
				내충격성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				용출성			KS M 3402
배수용 경질 염화비닐 이음관 (KS M 3410)	겉모양, 모양 및 치수						KS M 3410	·제조회사별 ·제품규격마다
	DV			인장항복강도			KS M 3410
				내수압성
				편평성
				침지성
				비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				정량(납)			KS C IEC 62321
	IDDV (ISO 3633)			비카트연화온도			KS M ISO 2507-1, KS M ISO 2507-2
				수밀성			KS M 3410
				열이완성			KS M ISO 580
상수도용 도복장 강관 이형관 (KS D 3578)	겉모양, 치수						KS D 3578	·제조회사별 ·제품규격마다
	용접부 품질(방사선 투과)						KS B 0845
	내면도장의 용출성능						KS I 3225
수도용 폴리에틸렌 분체라이닝강관 (KS D 3619)	겉모양, 모양 및 치수						KS D 3619	·제조회사별 ·제품규격마다
	피막 및 피막 두께
	핀홀시험
	당김강도시험
	굽힘시험
	편평시험
	충격시험
	내식성시험
	용출시험
발포 중심층을 갖는 공압출 염화비닐관 (KS M 3413)	겉모양, 모양, 치수, 색						KS M 3413	·제조회사별 ·제품규격마다
	편평시험
	낙추충격
	내열성시험
	내전압시험
	내연성시험
	마찰계수시험
	내약품성시험
	아세톤침적시험
경질 폴리염화비닐 시트 (KS M 3501)	겉모양, 치수						KS M ISO 11833-1	·제조회사별 ·제품규격마다
	인장항복응력						KS M ISO 527-2
	인장 파괴시 변형
	인장 탄성률						KS M ISO 527-1,2
	노치있는 시험편의 샤르피 충격강도						KS M ISO 179-1
	비카트 연화온도						KS M ISO 306
	가열치수 변화, 적층성						KS M 3501
	전광선 투과율						KS M ISO 13468-1
	내약품성						KS M ISO 11833-1
	노치없는 시험편의 샤르피 충격강도						KS M ISO 179-1	·필요시
	하중변형온도						KS M ISO 75-2
	크리프 탄성율						KS M ISO 899-2
	굴곡강도						KS M ISO 178
	볼압입강도						ISO 2039-1
	체적저항률						IEC 60093
수도용 고무 (KS M 6613)	겉모양, 치수						KS M 6613	·제조회사별 ·제품규격마다
	경도						KS M 6784
	인장시험						KS M 6782
	영구 신장률						KS M 6518
	노화시험						KS M 6788
	영구 압축 줄음률						KS M 6791
	용해 시험						KS M 6613
	유리황 분석						KS M 6519
	내구성 시험						KS M 6613	·필요시
철선 (KS D 3552)	겉모양, 치수, 무게						KS D 3552	·제조회사별 ·제품규격마다
	굽힘시험(용접철망용)
	비틀림시험
	인장시험						KS B 0802
염화비닐 피복철선 (KS D 7036)	겉모양						KS D 7036	·제조회사별 ·제품규격마다
	인장강도						KS B 0802
	내후성						KS F 2274
	감기성						KS D 0201
	박리시험						KS D 7036
	지름, 최소피막두께
연강용 피복아크 용접봉 (KS D 7004)	인장, 충격시험(용착금속)						KS B 0821	·제조회사별 ·제품규격마다
	수소량(용착금속)						KS D 0064
	굽힘시험 (용접이음쇠)					표면굽힘	KS B 0832
						뒷면굽힘
체인링크 철망 (KS D 7018)	겉모양, 치수						KS D 7018	·제조회사별 ·제품규격마다
	아연 부착량						KS D 0201
	알루미늄 부착량						KS D 0229
	알루미늄 피복최소두께
	피복의 밀착성						KS D 7036
콘크리트 구조물 보수용 폴리머시멘트모르타르 (KS F 4042)	시멘트 혼화용 폴리머 고형분						KS F 4916	·제조회사별 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때 ·300톤마다
	휨, 압축, 부착강도						KS F 4041
	내알칼리성
	중성화 저항성
	투수량						KS F 4916
	물흡수 계수						KS F 2609
	습기투과 저항성						KS F 4716
	염화물 이온 침투 저항성						KS F 2711
	길이변화율						KS F 2424
콘크리트 구조물 보수용 에폭시 수지모르타르 (KS F 4043)	겉모양						KS F 4043	·제조회사별 ·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때 ·300톤마다
	휨, 압축, 부착강도						KS F 4043
	투수						KS F 4043, F 2451
	염화물 이온 침투저항성						KS F 2711
	길이변화율						KS F 2424
콘크리트 구조물 보수용 에폭시수지 (KS F 4923)	점성	점도					KS M 3705	·제조회사별 ·제품규격마다
		틱소트로픽 인덱스
		슬럼프					KS F 4923
	접착강도						KS F 4923
	경화수축률				액비중		KS M 3705
					고체비중		KS M ISO 1183-3
					경화수축률		KS F 4923
	가열변화						KS F 4923
	인장강도						KS M ISO 527-1
	인장파괴시 신장률
	압축강도 (경질형 에폭시수지)						KS M ISO 844
콘크리트 보호용 도막재 (KS F 4936)	도막형성후의 겉모양			촉진내후성시험 후			KS F 4936	·제조회사별 ·제품규격마다
				내알칼리성시험 후
				내염수성시험 후
				온·냉반복시험 후			KS F 4715
	염화물 이온 침투저항성						KS F 4936, KS F 2711
	중성화 깊이						KS F 4936
	투습도
	내투수성
	부착강도
	균열대응성
알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재 (KS D 6759)	겉모양 및 치수						KS D 6759	․제조회사별 ․제품규격마다 ․1m당 3kg이하 : 1톤 또는 그 끝수마다 ․1m당 3kg초과 : 2톤 또는 그 끝수마다
	굽힘시험						KS B 0804
	인장강도						KS B 0802
	항복강도
	연신율
	경도						KS B 0811
	도전율						KS D 0240
알루미늄 및 알루미늄 합금 봉 및 선(KS D 6763)	치수						KS D 6763	․제조회사별 ․제품규격마다 ․1m당 3kg이하 : 1톤 또는 그 끝수마다 ․1m당 3kg초과 : 2톤 또는 그 끝수마다
	압축시험(세로)
	인장강도						KS B 0802
	항복강도
	연신율
	굽힘시험(밀착굽힘)						KS B 0804

2. 토 목

가. 도로공사

(1) 흙 및 혼합골재

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
노체	다짐		KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량측정기사용불가
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·포설후 다짐전 2,000세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·2000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 450미터마다(층다짐시 : 2차로기준)	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·3층 포설후 150미터마다(층다짐시 : 2차로기준) ·2,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시	·재료최대치수가 37.5미리m 이상인 경우 ·현장밀도시험 불가능시
노상	다짐		KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·포설 후 다짐 전 1,000세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·1,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 400미터마다	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·2층 포설 후 200미터마다(층다짐시 : 2차로기준) ·1,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	·재료 최대치수가 37.5㎜ 이상인 경우 ·현장밀도시험불가능시
	프루프롤링 (Proof rolling)		5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 0.55MPa(5.6kg/㎠ 이상)통과	·노상완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
동상방지층 및 보조기층	골재의 0.08밀리미터체 통과량		KS F 2511	·골재원마다 ·재질변화시마다
	골재의 밀도 및 흡수율		KS F 2503
	마모		KS F 2508
	노상토지지력비(CBR)		KS F 2320
	다짐		KS F 2312	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량시험기 사용불가
	체가름		KS F 2502	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	두께		KS F 2367	·1일 1회 이상
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·골재원마다 ·포설 후 다짐 전 500세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차로기준	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·선택층 및 보조기층 완성 후 100미터마다 : 2차로기준 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	현장밀도시험 불가능시
	모래당량시험		KS F 2340	·골재원마다 ·재질변화시마다
	프루프롤링 (Proof rolling)		5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 0.55MPa(5.6kg/㎠ 이상)통과	·완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
시멘트안정처리기층	체가름		KS F 2502	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	밀도 및 흡수율	굵은골재	KS F 2503
		잔골재	KS F 2504
	안정성		KS F 2507
	마모		KS F 2508
	연석량		KS F 2516
	점토덩어리 함유량		KS F 2512
	0.08밀리미터체 통과량		KS F 2511
	모래당량		KS F 2340
	배합설계		시방규정	·재료가 다른 배합마다
	다짐		KS F 2312	·재질변화시마다
	시멘트 함유량		KS F 2327
	압축강도		KS F 2328	·1일 1회 이상
	함수비		KS F 2306	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	500세제곱미터마다 하는 경우에는 급속함수량측정기 사용가능
	현장밀도		KS F 2311	·층별 200미터마다 : 2차로기준 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	급속함수량측정기 사용가능
입도조정기층	밀도		KS F 2308	·골재원마다 ·재질변화시마다	흙
	밀도 및 흡수율		KS F 2503		굵은 골재
	안정성		KS F 2507	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	마모		KS F 2508
	노상토지지력비(CBR)		KS F 2320
	다짐		KS F 2312
	모래당량		KS F 2340
	체가름		KS F 2502	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·1,000세제곱미터마다
	0.08밀리미터체통과량		KS F 2511
	함수비		KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·포설 후 다짐 전 500세제곱미터마다
	현장밀도		KS F 2311	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차로기준	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하		KS F 2310	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차로기준	현장밀도시험 불가능시
	프루프롤링 (Proof rolling)		5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 0.55MPa (5.6kg/㎠ 이상)통과	·기층완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상

(2) 아스팔트 포장

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
아스팔트 혼합물용 골재 (KS F 2357)	부순굵은 골재	입도	KS F 2502	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다 ·공사개시전 1회
		절건 밀도	KS F 2503
		흡수율
		안정성	KS F 2507
		편장석률	KS F 2575
		마모율	KS F 2507
		파쇄면 비율	KS F 2357
	잔골재	입도	KS F 2502
		절건 밀도	KS F 2504
		흡수율
		안정성	KS F 2507
		모래당량	KS F 2340
		잔골재 공극률	KS F 2384
아스팔트 콘크리트용 순환골재 (KS F 2572)	구재 아스팔트 함량		KS F 2354	·제조회사마다 ·500톤마다
	씻기시험에서 손실되는 양		KS F 2511
	구재 아스팔트 침입도		KS F 2381, KS M 2252
플랜트	계량기의 눈금점검, 자동계량장치 점검		영점검사와 눈금의 정상작동여부	·작업개시전 1회 ·필요시마다
	아스팔트의 온도		KS F 2356	·1시간에 1회 이상	가열시
	골재의 온도				가열후
	골재의 체가름		KS F 2502	·1일 1회 이상	가열 전·후
아스팔트 포장용 채움재 (KS F 3501)	수분 함량		KS F 3501	·제조회사마다 ·반입시마다
	입도
	소성지수		KS F 2303
	흐름시험		KS F 3501
	침수팽창		KS F 3501
	박리 저항성		KS F 3501
도로포장용 아스팔트 (KS M 2201)	침입도		KS M 2252	·2,000톤마다 ·장기저장으로 재질의 변화가 있다고 판단되는 때 ·제조회사별
	연화점		KS M 2250
	신도		KS M 2254
	톨루엔가용분		KS M 2201
	인화점		KS M 2010
	박막가열	질량 변화율	KS M 2258
		침입도 잔류율
	증발	질량 변화율
		후의 침입도비
	밀도
컷백 아스팔트 (KS M 2202)	인화점		KS M ISO 2592	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다
	점도		KS M 2013
	증류 시험, 증류 찌끼		KS M 2257
	증류찌끼 시험	침입도	KS M 2257
		신도	KS M 2254
		톨루엔가용분	KS M 2201
블론 아스팔트 (KS M 2204)	침입도		KS M 2252	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다
	연화점		KS M 2250
	신도		KS M 2254
	증발질량 변화율		KS M 2255
	침입도지수		KS M 2252
	톨루엔 가용분		KS M 2204
	인화점		KS M 2010
유화 아스팔트 (KS M 2203)	앵글러도(점도)		KS M 2203	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다	종류, 용도별 구분적용
	체잔류분 질량
	부착도
	골재 피막도
	조립도 골재혼합성
	밀입도 골재 혼합성
	흙덩어리 골재 혼합성 질량
	시멘트 혼합성 질량
	입자의 전하
	증발잔류분 질량
	증발 잔류물	침입도
		신도
		톨루엔 가용분 질량
	저장안정도
	동결안정도
플랜트혼합물	혼합물 온도		온도계에 의함	·운반차량마다
	역청함유량		KS F 2354	·1일 1회 이상
	체가름		KS F 2502
	마샬안정도		KS F 2337
	피막박리		KS F 2355	·필요시마다
혼합물의 포설	밀도		KS F 2353	·1일 1회 이상 ·포설 1층당 30아르마다
	두께		KS F 2367
	평탄성	종방향	KS F 2373	·차로마다 전구간	7.6m 측정기
			3.0m 측정기	·차로마다 전구간	7.6m 측정기사용 불가능시
		횡방향	직선자	·200미터마다	측정기사용불가능시

(3) 기 타

종별	시험종목	시험방법	시험빈 도	비고
콘크리트포장	평탄성	종방향	KS F 2373	·차로마다 전구간	7.6m 측정기
3.0m 측정기	·차로마다 전구간	7.6m 측정기 사용 불가능시
횡방향	직선자	·200미터마다	측정기사용불가능시
미끄럼방지 포장용 골재	흡수율	KS F 2503	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다
입도	KS F 2502
마모율	KS F 2508
유해물 함유량	KS F 2515
점토,점토괴,연한석편
미끄럼방지 포장(수지)	프라이머	밀도(23℃)	KS M ISO 2811-1	·제조회사별 ·제품규격마다
점도(25℃)	KS M ISO 2555
VOC 함량
가사시간(25℃)	AASHTO T237
레진	밀도(23℃)	KS M ISO 2811-1
점도(25℃)	KS M ISO 2555
VOC 함량
건조시간(경화,25℃)	KS M 5000
가사시간(25℃)	AASHTO T237
인장강도	KS M ISO 527-1
신율
촉진내후성(300시간)	KS M 5000
슬러리	흡수율	KS F 2476
마모율(50만회)	EN 1436, EN 13197
미끄럼저항	ASTM E303
건조시간(고화,25℃)	KS M 5000
압축강도(24시간)	ASTM C109
접착강도(20℃)	KS F 2476
콘크리트 포장용 신축이음채움재 (줄눈판) (KS F 2538)	치수, 단위무게	KS F 2471	·제조회사별 ·제품규격마다
압축력
돌출
돌출의 회복
흡수율
아스팔트 함유량
노화시험
콘크리트 포장용 주입줄눈재	아스팔트계	콘침입도	ASTM D 6690	·제조회사별 ·제품규격마다
흐름성
접착성
원상회복률
노화시험후회복률
아스팔트 호환성
실리콘계	유동성	ASTM D 2202
성형율	ASTM C 1183
불 점착성	ASTM C 679
접착성	ASTM D 5893
경도	ASTM C 661
흐름성	ASTM D 5893
최대신장율	ASTM D 412(C)
인장력
촉진내후성	ASTM C 793
복원력	ASTM D 5893
줄눈움직임허용치	ASTM C 7 19-93
포장용 콘크리트 평판 (KS F 4001)	모르타르층 평판	모양 및 치수	KS F 4001	·제조회사별 ·종류 및 호칭을 달리할 때 1,000개 또는 그 단수마다
휨강도 하중
휨강도
흡수율
투수계수
표면층 두께
인조석층평판	모양 및 치수
휨강도 하중
휨강도
흡수율
표면층 두께
투수성 아스팔트 혼합물 (KS F 2385)	안정도	KS F 2385	·제조회사별 ·1일 1회 이상
흐름값
공극률
투수계수
보·차도용 콘크리트 인터로킹 블록 (KS F 4419)	보통 블록	겉모양 및 치수	KS F 4419	·제조회사별 ·10,000개 미만 :5개 ·10,000개 이상 100,000개 미만:10개 ·100,000개 초과 :50,000개마다 5개씩 추가
휨강도
흡수율
유색층 두께
투수성 블록	겉모양 및 치수
휨강도
투수계수
유색층 두께
보차도 포장용 판석 (KS F 2530-1)	겉모양, 모양 및 치수	KS F 2530-1	·제조회사별 ·10,000개 미만 :5개 ·10,000개 이상 100,000개 미만 :10개 ·100,000개 초과 :50,000개마다 5개씩 추가
휨강도
흡수율
콘크리트 경계블록 (보·차도용) (KS F 4006)	겉모양, 모양 및 치수	KS F 4006	·제조회사별 ·호칭 및 길이를 달리할 때 1,000매 또는 그 단수마다
휨강도
흡수율
표면층 두께
도로표지용 도료 (KS M 6080)	1종(상온형), 2종(수용성), 3종(가열형)	용기내에서의 상태	KS M 5000-2011	·제조회사별 ·제품규격마다
불점착 건조성	KS M 6080
열안정성
도막의 겉모양
45도,0도 확산반사율
은폐율
블리딩성,내마모성
촉진 내후성
내수성,내알칼리성
냉동안정성
비휘발분	KS M ISO 3251
안료분	KS M 5000-2111
내세척성	KS M 5000-3351
색상	KS M 5000-3011
납, 카드뮴	KS M 6080
4종(융착식)	밀도, 연화점	KS M 6080
불점착 건조성
도막의 겉모양
황색도	KS M 5000-3211
45도,0도 확산반사율	KS M 5000-3121
내마모성,압축강도	KS M 6080
내알칼리성
비휘발분	KS M ISO 3251
촉진내후성	KS M 6080
납, 카드뮴
비휘발전색제분
색상	KS M 5000-3011
열안정성	KS M 6080
유리알 함유량
유리알 겉모양, 모양
도로표지 도료용 유리알 (KS L 2521)	밀도, 입도	KS F 4419	·제조회사별 ·제품규격마다
겉모양
굴절률, 내구성
교량지지용 탄성받침 (KS F 4420)	재료	인장강도	KS M 6518	·제조회사별 ·제품규격마다
파단신장률
인열저항	KS M ISO 34-1,2
영구압축줄음	KS M 6518
촉진노화
오존저항
완제품	전단 응력	대기온도	KS F 4420
저온
노화후
전단 부착	대기온도
노화후
압축강도
반복압축재하
정적 회전	복원모멘트
편심재하
오존저항
교량 지지용 포트받침 (KS F 4424)	고무판	인장강도	KS F 4424	·제조회사별 ·제품규격마다
신장률
경도
노화후	경도변화
인장강도변화율
신장률 변화율
압축영구줄음율
오존균열시험
PTPE판	인장강도
신장률
밀도
완제품	재하시험
내구성시험
교량용 신축 이음장치	고무	인장시험	KS F 4425	·제조회사별 ·제품규격마다
경도시험
인열시험
노화시험
압축영구 줄음율 시험
오존균열 시험
강재	항복점 또는 내력	KS D 3503
인장강도
연신율
굽힘성
제품	수축신장시험	KS F 4425
피로반복시험
PC콘	인장 및 압축	해당 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격마다
폴리염화비닐 지수판 (KS M 3805)	겉모양, 치수	KS M 3805	·제조회사별 ·제품규격마다
밀도
경도
인장강도 및 인장변형
노화성
내약품성
유연온도
이중벽 고밀도 폴리에틸렌관 (KS M 3500)	겉모양, 치수	KS M 3500	·제조회사별 ·제품규격마다
원강성계수
편평시험
연결부 수밀시험
회분
터널용 방수시트	합성고분자계	겉모양, 치수	KS F 4911	·제조회사별 ·제품규격마다 ·7,000제곱미터마다 ·재질변화시마다
인장성능
인열성능
온도 의존성
가열신축성상
열화처리후의 인장성능
신장시의 열화성상
접합성상
접합인장성능(복합시트 경우)
개량아스팔트	겉모양	KS F 4917
치수 및 제품의 단위면적무게
인장강도
신장률
항장적
인열성능
내열성능
내피로성능
치수안정성
접합성능
내움푹패임 성능
굴곡성능(무처리,가열후)
교면용 방수시트 (KS F 4931)	전단 접착 성능	KS F 4931	·제조회사별 ·제품규격별
인장 접착 강도
내투수성
내열 치수 안정성
저온 굴곡성
접합 강도
내피로성
내균열성
염화 이온 침투	KS F 2711
인장 성능	KS F 4917
내움푹 패임 성능
치수
교면용 도막 방수재 (KS F 4932)	겉모양	KS F 4932	·제조회사별 ·제품규격별
전단 접착 성능
인장 접착 강도
내투수성
내열 치수 안정성
내피로성
내균열성
작업성	KS M 5000-2421
불휘발분	KS M ISO 3251
지촉 건조 시간	KS M 5000-2511
인장 성능	KS F 3211
염화 이온 침투 저항성	KS F 2711
내움푹 패임 성능	KS F 4917

나. 수공구조물공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
흙댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·함수량 변화시마다
	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도	KS F 2311	·토량 10,000세제곱미터마다 ·매층마다 ·용·배수로의 간선은 길이 200미터마다	급속함수량 측정기 사용가능
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
축제성토공	다짐	KS F 2312	·재질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도 또는 포화도(점질토)	KS F 2311	·각 층별 1회 이상 ·층별 500미터마다. 다만, 토량이 1,000세제곱미터 미만인 공사는 1회 이상	급속함수량측정기 사용가능
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·강우 후 또는 함수량 변화시마다
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
흙댐의 중심점토	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·토량 300세제곱미터마다
	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도	KS F 2311	·토량 300세제곱미터마다 ·매층마다	급속함수량 측정기 사용가능
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
호안용 블록 (콘크리트 및 모르터)	압축강도	KS F 2405 또는 시편제작	·5,000매마다	·시편을 채취하여 시험 (1:1:1비율로 제작)
아연도 철선 (돌망태 포함)	모양, 치수	해당 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격별 10톤마다
	겉모양
	아연 부착량
	알루미늄 피복 두께

3. 건 축

가. 조적공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
콘크리트벽돌 (KS F 4004)	겉모양	KS F 4004	·제품 100,000매당
	치수
	기건 비중
	압축 강도
	흡수율
점토벽돌 (KS L 4201)	겉모양	KS L 4201	·제품 50,000매당
	치수
	흡수율
	압축강도
내화 점토질 벽돌 (KS L 3201)	모양, 치수	KS L 3104	·제품 30,000매당
	내화도	KS L 3113
	압축 강도	KS L 3115-1
	잔존 선팽창 수축률	KS L 3117
	하중 연화점	KS L 3119
고알루미나질 내화벽돌 (KS L 3205)	모양, 치수	KS L 3104	·제품 30,000매당
	내화도	KS L 3113
	압축 강도	KS L 3115-1
	잔존 선팽창 수축률	KS L 3117
	화학 성분	KS L ISO 26845
내화단열벽돌 (KS L 3301)	열전도율	KS L 3121	·제품 30,000매당
	겉모양	KS L 3301
	재가열수축률 2%를 초과하지 않는 온도	KS L 3303
	부피비중	KS L 3304
	압축강도	KS L 3305
연소재벽돌 (KS L 8520)	겉모양 및 치수	KS L 8520	·제품 10,000매당
	압축강도
	흡수율
속빈콘크 리트블록 (KS F 4002)	겉모양 및 치수	KS F 4002	·제품 10,000매당
	기건비중
	압축 강도
	흡수율
치장콘크리트 블록 (KS F 4038)	겉모양 및 치수	KS F 4038	·제품 3,000매당
	압축강도
	흡수율
	투수성
경량기포 콘크리트블록 (KS F 2701)	겉모양 및 치수	KS F 2701	·제품 1,000매당
	절건비중
	압축강도
	단열성 시험	KS F 2277
속빈유리블록 (KS F 4903)	겉모양 및 치수	KS F 4903	·제품 1,000매당
	비틀림
	압축강도
	열 충격성
	알칼리 용출량	KS L 2301
	열관류 저항	KS F 2277

나. 방수공사

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
시멘트계 액체형 방수제 (KS F 4925)	안정성		KS F 4925	·제조회사별 ·제품규격별
	투수비
	부착 강도
	물흡수 계수		KS F 2609
	응결 시간		KS L 5103
	압축 강도		KS L 5105
건설용 도막방수재 (KS F 3211)	인장성능		KS F 3211	·제조회사별 ·제품규격별
	인열 성능
	온도 의존성
	가열 신축 성상
	열화 처리 후 인장성능
	신장시 열화 성상
	부착 성능
	내피로 성능
	흘러내림 저항
	고형분
폴리우레아 수지 도막 방수재 (KS F 4922)	도포 작업성, 지촉 건조 시간		KS F 4922	·제조회사별 ·제품규격별
	겉모양
	인장 성능
	인열 성능
	온도 의존성
	가열 신축 성상
	열화 처리 후 인장성능
	신장시 열화 성상
	부착 성능
	내피로성
	고형분		KS M ISO 3251
아스팔트 펠 트 (KS F 4901)	겉모양, 치수 및 질량		KS F 4901	·제조회사별 ·제품규격별
	제품 단위면적질량
	원지 단위면적질량
	원지에 대한 아스팔트 침투율
	인장 성능
	굴곡 성능
	아스팔트 침투 상황
	가열 감량
아스팔트 루 핑 (KS F 4902)	겉모양, 치수 및 질량		KS F 4902	·제조회사별 ·제품규격별
	제품 단위면적질량
	원지 단위면적질량
	원지에 대한 아스팔트 침투율
	피복물의 단위면적질량
	피복물의 회분
	인장 성능
	굴곡 성능
	아스팔트 침투 상황
	내열 성능
아스팔트 슁글 (KS F 4750)	겉모양 및 치수		KS F 4750	·제조회사별 ·제품규격별
	제품 단위 질량
	심재 단위 질량
	피복물의 단위면적질량
	아스팔트 단위면적질량
	심재에 대한 아스팔트 침투율
	인열 성능
	아스팔트 침투 상황
	굴곡 성능
	내열 성능
	표면 광물질 손실량
	촉진 내후 성능		KS F 2274
합성 고분자계 방수시트 (KS F 4911)	겉모양, 치수		KS F 4911	·제조회사별 ·제품규격별
	인장성능
	인열성능
	온도 의존성
	가열신축성상
	열화처리후의 인장성능
	신장시의 열화성상
	접합성상
	접합인장성능(복합시트 경우)
개량 아스팔트 방수시트 (KS F 4917)	겉모양		KS F 4917	·제조회사별 ·제품규격별
	치수 및 제품의 단위면적무게
	인장강도
	신장률
	항장적
	인열성능
	내열성능
	내피로성능
	치수안정성
	접합성능
	내움푹패임 성능
	굴국성능(무처리,가열후)
수팽창성 벤토나이트 방수시트 (KS M 3736)	겉모양 및 치수		KS M 3736	·제조회사별 ·제품규격별 ·5,000제곱미터 마다
	단위면적무게
	낙구 충격성
	벤토나이트 혼합물 부피 팽창률
	누수(정수압)
	인장강도, 신장률 및 인열 강도
자착식형 고무화 아스팔트 방수시트 (KS F 4934)	겉모양 및 치수		KS F 4934	·제조회사별 ·제품규격별
	인장 성능
	인열 성능
	온도 의존성
	굴곡 저항 성능
	접합 안정 성능
	부착 성능
	내움푹 패임 성능
	내피로성
규산질계 분말형 도포방수재 (KS F 4918)	겉모양		KS F 4918	·제조회사별 ·제품규격별
	부착강도
	내잔갈림성
	흡수량
	압축강도
	부착강도		KS F 4715
시멘트 혼입 폴리머계 방수재 (KS F 4919)	겉모양		KS F 4919	·제조회사별 ·제품규격별
	내잔갈림성
	흡수량
	인장강도, 신장률
	내투수성
	습기 투과성
	내균열성
	내알칼리성
	부착강도		KS F 4715
액상형 흡수방지재 (KS F 4930)	침투 깊이		KS F 4930	·제조회사별 ·제품규격별
	내투성 성능
	염화 이온 침투 저항성능
	내흡수 성능		KS F 2609
	용출 저항 성능		KS F 4811
	인화점		KS M 2010
콘크리트용 에폭시수지계 방수・방식재 (KS F 4921)	도료	혼합성	KS F 4921	·제조회사별 ·제품규격별
		용기내 상태	KS M 5000-2011
		도포 작업성	KS M 5000-2421
		경화 건조 시간	KS M 5000-2511
		고형분	KS M 5000-2111, 2112, KS M ISO3251
		에폭시수지 성분 함량	KS M 5000-4332
	도막	겉모양	KS F 4921
		저온·고온 반복
		부착강도	KS F 4716
		내충격성
		투수성	KS F 4925
		용출성(탁도,색도,냄새 등)	KS D 8502
방수공사용 아스팔트 (KS F 4052)	침입도		KS M 2252	·제조회사별 ·제품규격별
	인화점		KS M 2010
	연화점		KS M 2250
	증발질량 변화율		KS M 2255
	트리클로로에탄 가용분		KS M 2256
	침입도지수		KS M 2252

다. 단열․보온공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
발포폴리 스티렌단열재 (KS M 3808)	겉모양, 치수, 밀도	KS M 3808	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	굴곡 강도
	흡수량
	연소성
	초기 열전도율	KS L 9016
	장기 열전도율	KS M ISO 11561
	압축 강도	KS M ISO 844
발포폴리 에틸렌보온재 (KS M 3862)	겉모양 및 치수	KS M 3862	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	인장 강도
	흡수량
	두께 수축률
	열전도율	KS L 9016
인조광섬유 단열재 (KS L 9102)	겉모양, 치수, 밀도	KS L 9102	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	열간 수축 온도
	섬유 평균 굵기(미네랄울)
	입자 함유율(미네랄울)
	열 전도율	KS L 9016
방수성펄라이트 보온재 (KS F 4714)	겉모양 및 치수	KS F 4714	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	밀도
	휨 강도
	선 수축률
	발수도
	열전도율	KS L 9016
경질폴리우레탄폼 단열재 (KS M 3809)	겉모양 및 치수	KS M 3809	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	흡수량
	투습계수
	녹
	겉보기 밀도	KS M ISO 845
	열전도율	KS L 9016
	굴곡 강도	KS M ISO 1209-1
	압축 강도	KS M ISO 844
	연소성	KS M ISO 9772
단열 모르타르 (KS F 4040)	열전도율	KS L 9016	·시공면적 1,000제곱미터마다
	부착강도	KS F 4716
	길이 변화율	KS F 2424

라. 유리공사

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
강화유리 (KS L 2002)	겉모양 및 치수		KS L 2002	·제조회사별 ·제품규격별	무늬, 플로트, 열선반사 강화유리
	만곡
	낙구 충격 파괴 강도
	파쇄시험
	쇼트백 충격 특성
	내광성, 내마모성, 내산성		KS L 2014	·제조회사별 ·제품규격별	열선반사강화유리
	내알칼리성
복층유리 (KS L 2003)	겉모양 및 치수		KS L 2003	·제조회사별 ·제품규격별	단열, 태양열 차폐 복층유리
	이슬점
	봉착의 가속 내구성
	광학박막성능의 가속내구성
	열 관류 저항(단열성)		KS L 2525
	태양열 제거율(차폐성)		KS L 2514		태양열 차폐복층유리
망판 유리 (KS L 2006)	겉모양 및 치수		KS L 2006	·제조회사별 ·제품규격별
	방화성
접합유리 (KS L 2004)	평면접합유리	겉모양 및 치수	KS L 2004	·제조회사별 ·제품규격별
		만곡, 내열성
		낙구 충격시험
		쇼트백 충격 특성
		내광성	KS L 2007
	곡면접합유리	겉모양	KS L 2004	·제조회사별 ·제품규격별
		내열성
		쇼트백 충격특성
		내광성	KS L 2007
열선흡수 판유리 (KS L 2008)	플로트 판유리, 마판유리	겉모양, 치수	KS L 2012	·제조회사별 ·제품규격별
		기포, 이물질
		점상 결점 밀집도
		선상·대상 결점
		흠, 파상, 잔금
		절단면 결점
	태양열 취득율(5㎜)		KS L 2008, L 2514
	망판유리 선판유리	겉모양 및 치수	KS L 2006
		방화성
열선반사 유리 (KS L 2014)	겉모양 및 치수		KS L 2014	·제조회사별 ·제품규격별
	내광성, 내산성
	내마모성, 내알칼리성
	태양열 차폐성		KS L 2514
배강도유리 (KS L 2015)	겉모양 및 치수		KS L 2015	·제조회사별 ·제품규격별
	휨, 표면압축응력

마. 창호공사

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
창호 목제 틀재 (KS F 3108)	겉모양 및 치수		KS F 3108	·제조회사별 ·제품규격별
	휨 강도
	함수율		KS F 2199
	방부, 방충 처리		KS M 1701
문세트 (KS F 3109)	치수		KS F 3109, KS F 1515	·제조회사별 ·제품규격별
	비틀림 강도		KS F 3109
	연직 하중 강도		KS F 2631
	개폐력		KS F 2237
	개폐 반복성		KS F 4534
	내충격성		KS F 2236
	내풍압성		KS F 2296
	기밀성		KS F 2292
	수밀성		KS F 2293
	방음성		KS F 10140-1
	단열성		KS F 2278
	내화성		KS F 2268-1
	차연성		KS F 2846
창세트 (KS F 3117)	치수		KS F 3117, KS F 1515	·제조회사별 ·제품규격별
	개폐력		KS F 2237
	개폐 반복성	스윙 창세트	KS F 3109
		슬라이딩 창세트	KS F 4534
	내풍압성		KS F 2296	·제조회사별 ·제품규격별	목제창세트는 제외
	기밀성		KS F 2292
	수밀성		KS F 2293
	손잡이대 강도(슬라이딩 창세트)		KS F 2239
	방음성		KS F 10140-1
	단열성		KS F 2278
	함수율		KS F 2199	·제조회사별 ·제품규격별	목제 창세트에만 적용
합성수지 창호형형재 (KS F 5602)	겉모양, 치수 및 질량		KS F 5602	·제조회사별 ·제품규격별
	저온 추 낙하 강도
	가열 변형
	가열 신축성
	냉열 반복
	색차		KS M ISO 147282
	경도		KS M ISO 2039-2
	인장강도 및 신장률		KS M ISO 527-1
	굴곡 탄성률		KS M ISO 178
	충격 강도		KS M ISO 179-1
	비카 연화 연도		KS M ISO 306
	내연소성(흰색형재)		KS M 3015
	내후성	샤르피 충격강도	KS F 2274, KS M ISO 179-1
		변퇴색	KS F 2274, KS F 5602
경첩 (KS F 4519)	겉모양		KS F 4519	·제조회사별 ·제품규격별
	인장 내구성
	내구성		KS F 2275

바. 마감공사(지붕· 목공사 포함

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
보통합판 (KS F 3101)	겉모양 및 치수		KS F 3101	·제조회사별 ·제품규격별
	접착력	인장전단
		침지박리
	함수율
	밀도
	붕소 화합물 흡수량
	폭심, 페니트로티온 흡수량
	흡습성
	난연성
	폼알데하이드 방산량		KS M 1998
구조용 집성재 (KS F 3021)	겉모양 및 치수		KS F 3021	·제조회사별 ·제품규격별
	접착 강도
	휨성능
	인장성능
	함수율		KS F 2199
플로어링 보드 (KS F 3103)	겉모양 및 치수		KS F 3103	·제조회사별 ·제품규격별
	함수율
	휨강도
	방부 처리	침윤도
		흡수량
천연무늬목 치장마루판 (KS F 3111)	겉모양, 치수 및 직각도		KS F 3111	·제조회사별 ·제품규격별
	습열성
	내한성
	내열성
	내오염성
	내산성
	내알칼리성
	내시너성
	내마모성
	내변퇴색성
	도막 밀착력(테이프시험)
	접착성		KS F 3101
	함수율
	흡수 두께 팽창률		KS F 3200
	치수 변화율		KS F 3126
	휨 강도, 습윤시 휨 강도		KS F 3200
	평면 인장 강도		KS F 3104
	실내공기 오염물질 방출량 (총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)		KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
섬유판 (KS F 3200)	연질판	겉모양,치수,직각도	KS F 3200	·제조회사별 ·제품규격별	용도 및 접착제 등에 따라 구분 적용
		밀도
		함수율
		휨 강도
		흡수 두께 팽창률
		단열성(열저항)	KS F 2277
		난연성	KS F 2271	·필요시
	중밀도판	겉모양,치수,직각도	KS F 3200 KS F 3200	·제조회사별 ·제품규격별
		밀도, 함수율
		휨 강도
		습윤시 휨강도
		흡수 두께 팽창률
		박리 강도
		나사못 유지력
		폼알데하이드방산량	KS M 1998
		난연성	KS F 2271	·필요시
	경질판	겉모양,치수,직각도	KS F 3200	·제조회사별 ·제품규격별
		밀도, 함수율
		휨파괴 하중	KS F 2263
		휨 강도, 흡수율	KS F 3200
		흡수 길이 변화율
		못 역인발 저항
		평면 인장 강도	KS F 3200
		내충격성
		내산성,내알칼리성
		내오염성
		내변퇴색성	KS M 3072
		내긁힘성	KS F 3200
		도막부착성
		내세척성
		내후성	KS F 2274
		난연성	KS F 2271	·필요시
파티클보드 (KS F 3104)	바탕, 단판 붙임	겉모양,치수,직각도	KS F 3104	·제조회사별 ·제품규격별	접착제 종류에 따라 구분 적용
		밀도, 함수율
		휨강도
		습윤시 휨 강도
		흡수 두께 팽창률
		박리 강도
		나사못 유지력
		폼알데하이드방산량	KS M 1998
		난연성	KS F 2271	·필요시
		단열성(열저항)	KS F 2277	·필요시
	치장	겉모양,치수,직각도	KS F 3104	·제조회사별 ·제품규격별
		밀도
		함수율
		휨강도
		습윤시 휨 강도
		흡수 두께 팽창률
		박리 강도
		나사못 유지력
		폼알데하이드방산량	KS M 1998
		평면 인장 강도	KS F 3104
		내충격성
		내산성
		내알칼리성
		내오염성
		내알칼리성
		내오염성
		내변퇴색성	KS M 3072
		내긁힘성	KS F 3104
		난연성	KS F 2271	·필요시
		단열성(열저항)	KS F 2277
석고보드 (KS F 3504)	석고 보드 (GB-R)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		연소성능	KS F 3504
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
	방수 석고 보드 (GB-S)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율, 흡수성
		흡수시 내박리성
		휨 파괴 하중
		연소성능	KS F 3504
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
	방화 석고 보드 (GB-F)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		내충격성
		내화염성, 연소성능
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		단위면적당 질량	KS F 3504
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
	석고 라스 보드 (GB-L)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
	치장 석고 보드 (GB-D)	겉모양, 치수	KS F 3504	·제조회사별 ·제품규격별
		함수율
		휨 파괴 하중
		내충격성
		연소성능	KS F 3504
		단열성	KS F 2277-부속서 B
		내변퇴색성	KS M 3072,KS F 3504
		실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시
이중바닥재 (KS F 4760)	겉모양 및 치수		KS F 4760	·제조회사별 ·제품규격별
	직각도, 평탄도
	국부 압축 저항성
	내충격성
	내연소성
	대전성
	누설 저항성
	방식 성능	도막 밀착성	KS F 4760
		도막 내식성	KS D 9502
섬유강화 시멘트판 (KS L 5114)	파형 시멘트판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별	종류에 따라 구분적용
		휨파괴하중
		흡수율
		투수성
	평형 슬레이트	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		휨강도	KS F 2263
		흡수율	KS L 5114
		투수성
		흡수에 의한 길이변화율
	펼라이트판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		부피 비중
		휨강도	KS F 2263
		투수성	KS L 5114
		흡수에 의한 길이변화율
		열전도율	KS L 9016
	규산칼슘판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		부피 비중
		휨강도	KS F 2263
		흡수에 의한 길이변화율	KS L 5114
		열전도율	KS L 9016
	슬래그 석고판	겉모양 및 치수	KS L 5114	·제조회사별 ·제품규격별
		부피비중
		휨강도	KS F 2263
		투수성	KS L 5114
		흡수에 의한 길이변화율
PVC계 바닥재 (KS M 3802)	바닥 타일	겉모양 및 치수	KS M 3802	·제조회사별 ·제품규격별
		압입량
		잔류 압입률
		가열에 의한 길이변화율
		흡수에 의한 길이변화율
		가열 감량률
		긁기시험
		오염성
	바닥 시트	겉모양 및 치수	KS M 3802	·제조회사별 ·제품규격별
		압입량
		잔류 압입률
		가열에 의한 길이변화율
		가열 감량률
		오염성
	박리강도		KS M 3802	·필요시
	퇴색성		KS M ISO 4892-4
	미끄럼성		KS F 2602, KS M 3802-부속서 A
	마모성		KS F 2811, KS F 2813
	난연성		KS F 2271
도자기질 타일 (KS L 1001)	겉모양 및 치수 (모자이크 타일 제외)		KS L 1001	·제조회사별 ·제품규격별	종류 및 용도에 따라 구분적용
	뒤틀림
	치수의 불규칙도
	흡수율		KS L 1001
	내균열성(시유타일)		KS L 1001
	내마모성(바닥타일)
	꺽임 강도
	동결 융해(외장,바닥타일)
	내약품성
	첨지의 접착성, 박리성, 재질 및 개구율(구성타일)
점토기와 (KS F 3510)	겉모양 및 치수		KS F 3510	·제조회사별 ·제품규격별 ·3,000개 마다
	흡수율
	휨 파괴 하중
	내동해성
건조 시멘트 모르타르 (KS L 5220)	압축강도(7,28일)		KS L ISO 679	·제조회사별 ·제품규격별 ·제조일부터 3개월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	보수성		KS L 5219
	공기량		KS L 3136
	모래의 함량		KS F 2502
	모래의 최대크기
시멘트계 자기 수평 모르타르 (KS F 4041)	플로값		KS F 4041	·제조회사별 ·제품규격별 ·제조일부터 3개월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때
	응결시간		KS L 5108
	휨강도		KS F 2408
	압축강도		KS L 5105
	부착강도		KS F 4041
	내충격성		KS F 4041
	길이변화율		KS F 2424
	내마모성		KS F 4041,KS F 2813
주차장 바닥용 표면마감재 (KS F 4937)	부착 성능		KS F 4937	·제조회사별 ·제품규격별
	윤하중 저항 성능
	수밀성
	내충격성
	오염 물질 방출량		KS I ISO 16000-3, 16000-6
시멘트계 바탕바름재 (KS F 4716)	연도변화		KS F 4716, KS L 5207	·제조회사별 ·제품규격별
	부착 강도		KS F 4716
	내잔갈림성
	내충격성
	온냉 반복 저항성
	습기 투과성		KS F 2607
	물흡수 계수		KS F 2609
얇은 마무리용 벽바름재 (KS F 4715)	외장 얇은 바름재	저온 안정성	KS F 4715	·제조회사별 ·제품규격별
		내잔갈림성
		부착 강도
		온냉 반복 저항성
		내세척성
		내충격성
		내알칼리성
		가요성
		물흡수 계수	KS F 2609
		내후성	KS F 2274
		습기 투과	KS F 2607
	내장 얇은 바름재	저온 안정성	KS F 4715	·제조회사별 ·제품규격별
		내잔갈림성
		부착 강도
		내세척성
		내충격성
		내알칼리성
		가요성
		연소성능	KS F ISO 5660-1
		가요성	KS F 4715

사. 도장공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
수성도료 (KS M 6010)	1, 2 종	열 안정성	KS M 6010	·제조회사별 ·제품규격별
냉동 안정성
적신 도막 은폐율
주도	KS M 5000-2122
비휘발분	KS M ISO 3251
안료분	KS M 5000-2111
건조시간	KS M 5000-2511
확산 반사율(45°, 0°)	KS M 5000-3121
광택	KS M ISO 2813
은폐율	KS M ISO 2814
내세척성	KS M 5000-3351
내알칼리성	KS M 6010, KS M ISO 2812-1
촉진내후성	KS M 5000-3231
저장 안정성	KS M 5000-2021, 2031
냄새	KS M 5000-2041
내곰팡이성	KS M 5000-3431
용기내 상태	KS M 5000-2011
3종	연마용이성	KS M 6010	·제조회사별 ·제품규격별
부착강도
저온 안정성
상도 적합성
비휘발분	KS M ISO 3251
건조시간	KS M 5000-2511
용기내 상태	KS M 5000-2011
내수성	KS M 6010 KS M ISO 2812-1, 2
내알칼리성
유성도료 (KS M 6020)	1 종	색상	KS M 5000-3011	·제조회사별 ·제품규격별	1종 조합도료 (1급, 2급)
용기내 상태, 안료분	KS M 5000-2011
비휘발 전색제	KS M 5000-2112
광택	KS M ISO 2813
은폐율	KS M ISO 2814
확산 반사율(45°, 0°)	KS M 5000-3121
건조 시간	KS M 5000-2511,2512
내 굴곡성	KS M 5000-3331
촉진 내후성	KS M 5000-3231
2 종	비휘발분	KS M ISO 3251	·제조회사별 ·제품규격별	2종 자연 건조형 에나멜 유광(1급, 2급), 반광, 무광
용기내 상태	KS M 6020
희석 안정성, 내수성
내휘발유성,나이프시험
비휘발 전색제분	KS M 5000-2112
은폐율	KS M ISO 2814
광택	KS M ISO 2813
확산 반사율(45°, 0°)	KS M 5000-3121
건조 시간, 재도장시험	KS M 5000-2511
굴곡성	KS M 5000-3331
저장성	KS M 5000-2021
촉진 내후성	KS M 5000-3231
3 종	내수성	KS M 6020	·제조회사별 ·제품규격별	3종 알루미늄 도료
용기내 상태	KS M 5000-2011
고착 건조 시간	KS M 5000-2511
광택	KS M ISO 2813
은폐율	KS M ISO 2814
비휘발분	KS M ISO 3251
촉진내후성	KS M 5000-3231
내굴곡성	KS M 6020, KS M 5000-3331
4 종	희석 안정성	KS M 6020	·제조회사별 ·제품규격별	4종 아크릴 도료
내수성, 내알칼리성
비휘발분	KS M ISO 3251
비휘발 전색제분	KS M 5000-2112
은폐율	KS M ISO 2814
광택	KS M ISO 2813
건조시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2511
용기내 상태	KS M 5000-2011
재도장	KS M 5000-2511
촉진 내후성	KS M 5000-3231
방청도료 (KS M 6030)	1 종	굴곡성	KS M 6030, M 5000-3331	·제조회사별 ·제품규격별	1종 광명단 조합 페인트 (1류,2류,3류)
안료분	KS M 5000-2111
순 광명단분	KS M 5000-5031
순 산화철분	KS M 5000-5121
비휘발 전색제분	KS M 5000-2112
건조시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2512
희석 안정성	KS M 5000-2311
용기내 상태	KS M 5000-2011
2 종	굴곡성	KS M 6030, KS M 5000-3331	·제조회사별 ·제품규격별	2종 크롬산아연 방청 페인트 (1류,2류)
내수성	KS M 6030
안료분	KS M 5000-2111
비휘발분	KS M ISO 3251
건조시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2511
희석 안정성	KS M 5000-2311
용기내 상태	KS M 5000-2011
안료 조성	크롬산,아연화	KS M 5000-5561
적색 산화철
이산화티탄	KS M 5000-5041
3 종	굴곡성	KS M 6030, KS M 5000-3331	·제조회사별 ·제품규격별	3종 아연 분말 프라이머 (1류,2류,3류)
접착력,	KS M 6030
내수성	KS M 6030
안료분	KS M 5000-2111
안료분석	금속 아연분	KS M 5000-5171
아연화분	KS M 5000-5052
비휘발 전색제분	KS M 5000-2112
로진 및 그 유도체	KS M 5000-2611
건조시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2511,2512
용기내 상태	KS M 5000-2011
4 종	안료 중 산화 아연	KS M 6030	·제조회사별 ·제품규격별	4종 에칭 프라이머 (1류, 2류)
인산(첨가제)
내충격성
비휘발분	KS M ISO 3251
안료분	KS M 5000-2111
안료 중 크롬산	KS M 5000-5161
용기내 상태	KS M 5000-2011
가사 시간	KS M 5000-2411
고착 건조	KS M 5000-2511
내굴곡성	KS M 5000-3331
내염수성	KS M ISO 2812-1
내후성	KS M ISO 2810
5 종	내굴곡성	KS M 6030, M 5000-3331	·제조회사별 ·제품규격별	5종 광명단 크롬산 아연 방청 프라이머
내염수성	KS M 6030
사삼산화납(안료)	KS M 5000-5031
크롬산아연(안료)	KS M 5000-5561
안료분	KS M 5000-2111
비휘발분	KS M ISO 3251
경화 건조 시간	KS M 5000-2512
용기내 상태	KS M 5000-2011
6 종	가사 시간	KS M 6030	·제조회사별 ·제품규격별	6종 타르 에폭시 수지
내충격성, 냉열반복
내알칼리성, 내휘발유성
내산성, 내유성, 내습성
에폭시 수지 검출
용기내 상태	KS M 5000-2011
고착 건조 시간	KS M 5000-2511
내굴곡성	KS M 5000-3331
염수 분무	KS D 9502
비휘발분	KS M ISO 3251
래커도료 (KS M 6040)	1, 2, 3 종	연마 용이성	KS M 6040	·제조회사별 ·제품규격별	1종(래커 프라이머) 2종(래커 퍼티) 3종(래커 서페이서)
상도 적합성
블리딩
내충격성	KS M 6040, M ISO 6272-2
내수성	KS M 6040, M ISO 2812-1,2
고화 건조 시간	KS M 5000-2511
내굴곡성	KS M 5000-3331
비휘발분	KS M ISO 3251
용기내 상태	KS M 5000-2011
4, 5 종	연마 용이성	KS M 6040	·제조회사별 ·제품규격별	4종 (목재용 우드실러) 5종 (목재용 샌딩실러)
상도 적합성
고화 건조 시간	KS M 5000-2412
비휘발분	KS M ISO 3251
용기내 상태	KS M 5000-2011
6, 7 종	내블로킹성	KS M 6040	·제조회사별 ·제품규격별	6종 (마감용 투명래커) 7종 (상도마감용 레커 애나멜)
블리딩
내수성, 내휘발유성	KS M 6040, M ISO 2812-1, 2
가열 안정성	KS M 6040, M 5000-3021
투명성	KS M 5000-2051
고화 건조 시간	KS M 5000-2511
은폐율	KS M ISO 2814
광택	KS M ISO 2813
비휘발분	KS M ISO 3251
용기내 상태	KS M 5000-2011
바니시 (KS M 6050)	저온 안정성(1종, 2종)	KS M 6050	·제조회사별 ·제품규격별
내수성	1종, 2종	KS M 6050
3종	KS M ISO 2812-1,2
건조시간	KS M 5000-2511
비점착 시간
인화점	KS M 5000-6011
드레프트시험	KS M 5000-2251
가스시험	KS M 5000-2241
스키닝	KS M 5000-2021
내곰팡이성	KS M 5000-3431
비휘발분	KS M ISO 3251
산값	KS M 5000-4122
로진 및 유도체	KS M 5000-2611
도료용 희석제 (KS M 6060)	비휘발성 물질	KS M 6060	·제조회사별 ·제품규격별
증류시험 (초류점, 유출량, 유출온도)	KS M 5000-6022
인화점	KS M 5000-6011
아닐린점	1종	KS M 5000-6032
2종	KS M 5000-6031
캐톤 및 에스테르	KS M 5000-6131
겉모양	KS M 5000-2051
점적 시험	KS M 5000-6051
구리 부식성	KS M 5000-6111
산 값	KS M 5000-6141
다채무늬도료 (KS M 6090)	도료	용기내 상태	KS M 5000-2011	·제조회사별 ·제품규격별
도장작업성	KS M 5000-2411,2412
주도(KU)	KS M 5000-2122
비휘발분(%)	KS M ISO 3251
건조시간(고화)	KS M 5000-2511
도막	도막 외관	KS M 6090
내광성(수은램프법)	KS M 6090
내알칼리성	KS M ISO 2812-1
내세척성	KS M 6090
폼알데하이드 방산량	KS M 6090
굽도리 모르타르면 페인트	주도(KU)	KS M 5000-2122	·제조회사별 ·제품규격별
연화도(N.S)	KS M 5000-2141
비휘발분(%)	KS M ISO 3251
건조시간(고화)	KS M 5000-2512
붓 작업성	KS M 5000-2411
광택(60°)	KS M ISO 2813
내수성 및 내알칼리성	주택건설전문시방서
낙서방지용 페인트	도막의 상태	KS M 5000-2421	·제조회사별 ·제품규격별
용기내 상태	KS M 5000-2011
안료분(%)	KS M 5000-2111
주도(KU)	KS M 5000-2122
연화도(N.S)	KS M 5000-2141
비휘발문(%)	KS M ISO 3251
건조시간(경화)	KS M 5000-2512
붓작업성	KS M 5000-2411
광택(60°)	KS M ISO 2813
내구성 및 내알칼리성	LH 전문시방서
내오염성	LH 전문시방서
에폭시 바닥마감재	하도	비휘발분(혼합)	KS M ISO 3251	·제조회사별 ·제품규격별
지촉건조시간	KS M 5000-2512
경화건조시간	KS M 5000-2512
도막의 상태	KS M 5000-2421
상도 적합성	KS M 5507
주도(주제)	KS M 5000-2122
가사시간	LH 전문시방서
중상도	비휘발분(혼합)	KS M ISO 3251
용기내 상태(주제)	KS M 5000-2011
연화도(주제)	KS M 5000-2141
주도(주제)	KS M 5000-2122
지촉건조	KS M 5000-2512
경화건조	KS M 5000-2512
가사시간	LH 전문시방서
내수성(168hr)	LH 전문시방서
내알카리성(168hr)	LH 전문시방서
부착강도	KS F 4715
내마모성	LH 전문시방서
도막의 상태	KS M 5000-2421
광택(60°)	KS M ISO 2813
내충격성	LH 전문시방서
조합페인트 목재 프라이머 (KS M 5318)	점착성	KS M 5318	·제조회사별 ·제품규격별
리프팅
실링성(충전성)
내수성
나이프시험
안료분	KS M 5000-2111
불휘발 전색제분	KS M 5000-2112
확산 반사율	KS M 5000-3121
주도	KS M 5000-2122
건조 시간(지촉, 경화)	KS M 5000-2511
연화도	KS M ISO 1524
수분	KS M 5000-2261
용기내 상태	KS M 5000-2011
색상	KS M 5000-3011
저장 안정성	용기에 찼을 때	KS M 5000-2031
차지 않았을 때	KS M 5000-2031, KS M 5000-2021
붓칠 작업성	KS M 5000-2411
스프레이 작업성	KS M 5000-2412
내굴곡성 시험	KS M 5000-3331
은폐율	KS M ISO 2814

아. 기타

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
열경화성 수지 고압 화장판 (KS M 3803)	일반용	겉모양	KS M 3332	·제조회사별 ·제품규격마다
		내열수성
		내끓임성
		내열성
		내오염성
		내광성
		내시가레트성
		내마모성
		치수변화율
		내충격성
		굴곡강도
		파단변형량
		탄성률
		인장강도
	수직면용	겉모양	KS M 3332	·제조회사별 ·제품규격마다
		내오염성
		내광성
		내마모성
		치수변화율
		내충격성
		인장강도
	포스트 포밍용	겉모양	KS M 3332	·제조회사별 ·제품규격마다
		내오염성
		내광성
		내마모성
		치수변화율
		내충격성
		굴곡성형성
도자기질타일용 접착제 (KS L 1593)	겉모양		KS L 1593	·제조회사별 ·제품규격별
	저장 안정성
	혼합 종결 확인 용이성
	접착강도
	내열성
	미끄럼 저항성
	가사 시간 및 부착가능 시간
	실내공기 오염물질 방출량(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)		KS M 1998 또는 실내공기질 공정시험기준 (환경부고시)	·필요시	․ 실내에 시공되는 경우에 한함
비닐계 바닥재용 접착제 (KS F 3218)	도포성		KS F 3218	·제조회사별 ·제품규격별
	인장 접착 강도 (바닥 타일)
	90도 박리 접착 강도 (바닥 시트)
	비중		KS M 3705
	실내공기 오염물질 방출량		KS F 3218, KS M 1998
수도용 경질 염화비닐관용접착제 (KS M 3409)	접착력		KS M 3409	·제조회사별 ·제품규격별
	건조 감량
	점도
초산비닐수지 에멀션목재 접착제 (KS M 3700)	목재 오염성		KS M 3700	·제조회사별 ·제품규격별
	접착력
	요소수지 혼화성
	조막성
	겉모양		KS M 3704
	점도
	회분
	pH		KS M 3705
	증발 찌꺼기

3. 시험편 제작 형태

3.1 금속 인장시험편

‣ 1호 시험편 - 판, 조, 대의 경우

단위:mm

시험편의 구별	나비(W)	표점거리(L)	평행부길이(P)	어깨부의 반지름(R)	두께(T)
1A	40	200	약 220	25 이상	원래두께대로
1B	25	200	약 220	25 이상	원래두께대로

‣ 2호 시험편 - 봉의 경우 : 호칭지름 25mm 이하인 경우

단위:mm

지름 또는 맞변길이	표점거리(L)	물림간격
원래길이 대로	8D	약(L+2D)

‣ 3호 시험편 - 지름이 25mm 초과하는 봉제의 경우

단위:mm

지름 또는 맞변길이	표점거리(L)	물림간격
원래길이 대로	4D	약(L+2D)

‣ 4호 시험편 - 주조품의 경우

단위:mm

시험편의 구별	표점거리(L)	평행부길이(P)	어깨부의 반지름(R)
14	50	약 60	15 이상

‣ 5호 시험편 - 판, 조, 대, 관의 경우

단위:mm

시험편의 구별	표점거리(L)	평행부길이(P)	어깨부의 반지름(R)	두께(T)
25	200	약 60	15이상	원래두께대로

‣ 6호 시험편 - 두께 6mm 이하인 판재 및 형재의 경우

단위:mm

시험편의 구별	표점거리(L)	평행부길이(P)	어깨부의 반지름(R)	두께(T)
15	8[eqn: sqrt {A}]	L+약 10	15이상	원래두께대로

‣ 7호 시험편 - 판의 경우

단위:mm

시험편의 구별	표점거리(L)	평행부길이(P)	어깨부의 반지름(R)	두께(T)
1 이상	4[eqn: sqrt {A}]	약 1.2L	15 이상	원래두께대로

‣ 8호 시험편 - 일반주철물의 경우 : 연신율이 필요치 않을 때

단위:mm

시험편의 구별	시험재의주조치수(지름)	평행부길이(P)	지름(D)	두께(T)
8A	약 13	약 8	8	16이상
8B	약 20	약 12.5	12.5	25이상
8C	약 30	약 20	20	40이상
8D	약 45	약 32	32	64이상

‣ 9호 시험편 - 선의 경우

단위:mm

시험편의 구별	표점거리(L)	평행부길이(P)
9A	100	150 이상
9B	200	250 이상

‣ 10호 시험편 - 봉, 주조품의 경우

단위:mm

지름(D)	표점거리(L)	평행부길이(P)	어깨부의 반지름(R)
12.5	50	약 60	15 이상

‣ 11호 시험편- 관의 바깥지름이 작은 경우

표점거리 : 50mm , 심금을 넣는 경우 표점거리 : 100mm

‣ 12호 시험편 - 관의 경우

단위:mm

시험편의 구별	나비(W)	표점거리(L)	평행부길이(P)	어깨부의 반지름(R)	두께(T)
12A	19	50	약 60	15 이상	원래두께대로
12B	25	50	약 60	15 이상	원래두께대로
12C	38	50	약 60	15 이상	원래두께대로

‣ 13호 시험편 - 판, 조, 대의 경우

단위:mm

시험편의 구별	나비(W)	표점거리(L)	평행부 길이(P)	어깨부의 반지름(R)	두께(T)	물림부의 나비(B)
13A	20	80	약 120	20 ~ 30	원래두께대로	-
13B	12.5	50	약 60	20 ~ 30	원래두께대로	20 이상

‣ 14A호 시험편 - 판, 조, 대, 봉, 관, 주조품, 단조품의 경우

단위:mm

표점거리(L)	평행부길이(P)	어깨부의 반지름(R)
5.65[eqn: sqrt {A}]	5.5D~7D	15이상

‣ 14 B호 시험편 - 판, 조, 대, 관의 경우

단위:mm

나비(W)	표점거리(L)	평행부길이(P)	어깨부의 반지름(R)	두께(T)
81이하	5.65[eqn: sqrt {A}]	L+1.5[eqn: sqrt {A}]~L+2.5[eqn: sqrt {A}]	15이상	원래두께대로

3.2 금속 굽힘시험편

길 이	시험편의 두께와 사용하는 시험장비의 정도에 따라 결정함
나 비	▶ 20 mm 이하일 때는 제품의 나비와 같아야 함 ▶ 20 mm 초과일 때는 - 두께 3 mm 미만 : 20 ± 5mm로 함 - 두께 3 mm 이상 : 20 ~ 50 mm로 함
두 께	▶ 판, 띠 및 단면으로부터 만든 시험편은 제품의 두께와 같아야 함 - 25 mm를 초과 : 25 mm보다 작지 않게 한쪽 면을 가공함 ▶ 원형, 다각형 단면 시험편의 지름 또는 내접원 - 50 mm 이하 : 제품의 지름과 동일한 단면으로 함 - 30 mm 초과 ~ 50 mm 이하 : 25 mm 보다 작지 않도록 두께 감소 허용 - 50 mm 초과 : 반드시 25 mm 보다 작지 않도록 두께 감소

3.3 금속 충격시험편

1호 시험편 - 아이죠드 충격시험기	2호 시험편 - 아이죠드 충격시험기
3호 시험편 - 샤르피 충격시험기	4호 시험편 - 샤르피 충격시험기
5호 시험편 - 샤르피 충격시험기

3.4 난연성 시험편 - 건설교통부 고시 제2006-476호 적용시편

구 분		시 료 크 기	수 량	비 고
불연재료	불연성시험용	∅45 mm × 50 mm	4 개	난연 1급 해당
	가스유해성시험용	220 mm × 220 mm	3 매
준불연재료 난연재료	콘칼로리시험용	100 mm × 100 mm (두께 : 50 mm 이하)	6 개	준불연재료 - 난연1급 난연재료 - 난연3급
	가스유해성시험용	220 mm × 220 mm	3 매

4. 시방서 및 KS 규격의 품질기준

‣ 성토용 흙                                                     관련기준 : 도로공사 표준시방서

구 분	노 체	노 상	되메우기용
최대치수	150 이하	100 이하	100 이하
5mm 통과량	-	25 ~ 100	25 ~ 100
밀도	-	-	-
함수량	-	-	-
액성한계	50 이하	50 이하	50 이하
소성한계	25 이하	25 이하	25 이하
0.08mm 통과량	-	0 ~ 25	0 ~ 25
다짐	1.5 이상	-	-
실내 CBR	2.5 이상	10 이상	10 이상
투수시험	-	-	-
직접전단	-	-	-
간극율	42 이하	42 이하	42 이하

‣ 보조기층, 동상방지층, 입도조정기층, 뒷채움재              관련기준 : 도로공사 표준시방서

구 분	보조기층	동상방지층	입도조정기층	뒷채움재
액성한계	25 이하	-	-	25 이하
소성한계	-	-	-	-
소성지수	6 이하	10 이하	4 이하	6 이하
모래당량	25 이상	20 이상	-	25 이상
안정성	-	-	20 이하	-
마모감량	50 이하	-	40 이하	50 이하
수정CBR	30 이상	10 이상	80 이상	30 이상

‣ 입도기준	관련기준 : 도로공사 표준시방서

입도 번호 통과중량백분율	보조기층		동상방지층	입도조정기층		뒷채움재
	SB-1	SB-2	-	B-1	B-2	SB-1	SB-2
75	100	-	골재최대치수 100mm 이하 4.76mm 통과율 : 30 ~ 70% 0.075mm 통과율 : 15% 이하	-	-	100	-
50	-	100		100	-	-	100
40	70~100	80~100		95~100	100	70~100	80~100
25	-	-		-	80~95	-	-
20	50~90	55~100		60~90	60~90	50~90	55~100
5.0	30~65	30~70		30~65	30~65	30~65	30~70
2.5	-	-		20~50	20~50	-	-
2.0	20~55	20~55		-	-	20~55	20~55
0.425	5~25	5~30		10~30	10~30	5-25	5~30
0.075	2~10	2~10		2~10	2~10	2~10	2~10

‣ 암석                                                                  관련기준 : 건설표준품셈

암종	그룹	암편 탄성파 속도 (km/sec)	암편 내압강도 (kg/cm2)	비 고
풍화암	A B	2.0 ~ 2.7 2.5 ~ 3.0	300 ~ 700 100 ~ 200	‣ 내압강도 1. 시편 : 5cm입방체 2. 노건조 : 24시간 3. 수중침윤 : 2일 4. 내압시험 5. 시험방향(가압방향) : Z축 (탄성파 속도가 가장 느린방향, 결면에 수직) ‣ 암편 탄성파속도 1. 시편 : 두께 15-20cm,상하면이 평행면 2. 측정방향 : X축 (탄성파 속도가 가장 빠른방향, 결면에 평행)
연 암	A B	2.7 ~ 3.7 3.0 ~ 4.3	700 ~ 1,000 200 ~ 500
보통암	A B	3.7 ~ 4.7 4.3 ~ 5.7	1,000 ~ 1,300 500 ~800
경 암	A B	4.7 ~ 5.8 5.7 이상	1,300 ~ 1,600 800 이상
극경암	A	5.8 이상	1600 이상

‣ 콘크리트 벽돌                                                     관련기준 : KS F 4004

구 분	기건비중	압축강도(N/mm2)	흡수율(%)	겉모양
1종 벽돌	-	13 이상	7 이하	균일하고 비틀림, 해로운 균열, 홈 등이 없어야 한다.
2종 벽돌	-	8 이상	13이하

모양	길이(mm)	높이(mm)	두께(mm)	허용차(mm)
기본벽돌	190	57	90	±2
이형벽돌	홈 벽돌, 둥근 모접기 벽돌과 같이 기본벽돌과 동일한 크기인 것의 치수 및 허용차는 기본벽돌에 준한다. 다만, 그 외의 경우는 당사자 사이의 협의에 따른다

‣ 속빈 콘크리트 블록                                                관련기준 : KS F 4002

구 분	기건비중	압축강도(N/mm2)	흡수율(%)	겉모양
A종 블록	1.7 미만	4 이상	-	균일하고 비틀림, 해로운 균열, 홈 등이 없어야 한다.
B종 블록	1.9 미만	6 이상	-
C종 블록	-	8 이상	10 이하

모 양	길이(mm)	높이(mm)	두께(mm)	허용차(mm)
기본 블록	390	190	190	±2
			150
			100
이형 블록	가로근용 블록, 모서리용 블록과 같이 기본 블록과 동일한 크기의 것의 치수 및 허용차는 기본블록에 준한다. 다만, 그 외의 경우 당사자 사이의 협의에 따른다.

‣ 점토 벽돌                                                         관련기준 : KS L 4201

품 질 종 류	1종	2종	3종
흡 수 율(%)	10 이하	13 이하	15 이하
압축강도(N/㎟)	22.54 이상	20.59 이상	10.78 이상

‣ 콘크리트 경계블록                                                 관련기준 : KS F 4006

호 칭		ℓ= 600mm	ℓ'=1000mm	흡수율(%)
		파괴하중(kN)	파괴하중(kN)
보차도 경계블록	A	28.5	17.0	5 이내
	B	54.0	29.5
	C	77.5	45.0
도로 경계블록	SA	8.0	5.0	5 이내
	SB	10.0	6.0
	SC	16.0	10.0

호 칭		치 수
		a	허용차	b	허용차	h	허용차	r	ℓ	허용차	ℓ'	허용차
보차도 경계블록	A	150	±2	170	±3	200	±3	20	600	±3	100	±5
	B	180		205		250		30
	C	180		210		210		30
도로 경계블록	SA	120		120		120		10
	SB	150		150		150		10
	SC	150		150		150		10

‣ 화강석 경계블록                                           관련기준 : 토지주택공사 전문시방서

압축강도N/mm2(kg/cm2)	흡수율(%)	겉보기 비중(g/cm2)	휨강도(kN)
50.0(500) 이상	5 미만	2.5-2.7	17.0 이상

※ 규격 및 치수는 설계도에 따른다.

‣ 보차도용 콘크리트 인터로킹블록                                    관련기준 : KS F 4419

휨강도 MPa(N/㎟)	흡수율(%)		치수(㎜)		유색층 두께(㎜)
	개개	평균	가로, 세로	두게
5.0 이상	10 이하	7 이하	± 2	± 3	8 이상

‣ 콘크리트 호안블록                                                 관련기준 : KCIC 703

구 분	시편크기(㎜)	기본형 및 이형블록
		Ⅰ종	Ⅱ종
압축강도 (N㎟)	100×100×100	시편 평균 : 20.58 이상 시평 개개 : 17.64 이상	시편 평균 : 23.52 이상 시편 개개 : 20.58 이상
	90×90×90	시편 평균 : 19.60 이상 시편 개개 : 16.66 이상	시편 평균 : 22.54 이상 시편 개개 : 19.60 이상
	50×50×50	시편 평균 : 18.62 이상 시편 개개 : 15.68 이상	시편 평균 : 21.56 이상 시편 개개 : 18.62 이상
흡수율(%)	시편 평균 : 7 이내 시편 개개 : 10 이내

‣ 일반, 방균 석고보드 (GB-R)                                        관련기준 : KS F 3504

두께(mm)		9.5	12.5	15.0
함수율(%)		3 이하
휨파괴하중(N)	길이방향	360 이상	500 이상	650 이상
	나비방향	140 이상	180 이상	220 이상
난연성		준불연성	불연성	불연성
열저항(m2․ K/W)		0.043 이상	0.060 이상	0.069 이상

‣ 방수 석고보드 (GB-S)                                             관련기준 : KS F 3504

두께(mm)		9.5	12.5	15.0
함수율(%)		3 이하
흡수시 내박리성		석고와 원지가 박리되지 않을 것.
휨파괴하중(N)	건조시	360 이상	500 이상	650 이상
	습윤시	220 이상	300 이상	390 이상
흡수성	전 흡수율(%)	10 이하
	표면흡수량(g)	2 이하
난연성		준불연성
열저항(m2․ K/W)		0.043 이상	0.052 이상	0.060 이상

‣ 방화 석고보드 (GB-F)                                             관련기준 : KS F 3504

두께(mm)		12.5	15.0	25.0
함수율(%)		3이하
휨파괴하중(N)	길이방향	500 이상	650 이상	1000 이상
	나비방향	180 이상	220 이상	380 이상
내충격성		오목부의 지름이 25mm 이하이고 균열이 관통하지 않을 것
내화염성		파단되어 떨어지지 않을 것.
난연성		불연성
열저항(m2 ․ K/W)		0.060 이상	0.069 이상	0.095 이상
단위 면적당 질량(kg/m2)		10. 3이상	12.2 이상	20.5 이상

‣ 치장 석고보드 (GB-D)                                                  관련기준 : KS F 3504

두께(mm)		9.5	12.5	15.0
함수율(%)		3이하
휨파괴하중(N)	길이방향	360 이상	500 이상	650 이상
	나비방향	140 이상	180 이상	220 이상
내변퇴색성		변색은 변퇴색용 표준 회색 색표에서 3호 이상을 합격으로 한다. 또 표면에 갈라짐, 부풂, 주름 등이 생기지 않아야 한다.
내충격성		오목부의 지름이 25mm이하이고 균열이 관통하지 않을 것.
난연성		준불연성	불연성	불연성
열저항(m2 ․ K/W)		0.043 이상	0.060 이상	0.069 이상

주1] 표면에 형 눌림하여 가공한 경우의 휨파괴하중은 파괴하중 값의 75% 이상으로 한다.

주2] 표면에 형 눌림하여 가공한 것은 내충격성은 적용하지 않는다.

‣ 도자기질타일                                                           관련기준 : KS L 1001

겉모양	1개의 타일에서의 결점	금, 금 갈라짐, 박리층, 현저한 뒷면 흡집, 깨어짐	없어야 한다
		소지 떨어짐, 핀홀, 오목, 표면 흠집, 이물질의 부착장식 얼룩, 색 얼룩, 광택 얼룩, 변형	약 1m 거리에서 바라보았을 때 눈에 띄지 않을 것.
	타일상호간의 결점	색조의 불균일, 광택의 불균일	결점 조사에 필요한 개수의 타일을 펴 놓고, 약 2m 거리에서 바라보았을때 눈에 띄지 않을 것

타일의 치수	볼록 뒤틀림			오목 뒤틀림			옆면 뒤틀림			치수의 불규칙
	자기	석기	도기	자기	석기	도기	자기	석기	도기	자기	석기	도기
50이하	-		-	-		-	-			1.5	1.2	-
50초과 105이하	1.2		0.9	0.9		0.6	1.0			2.0	1.6	0.6
105초과 155이하	1.6		1.2	1.2		0.8	1.5			2.5	2.0	0.8
155초과 355이하	2.0		1.5	1.5		1.0	2.0			3.0	2.4	1.5
355초과	2.4		1.8	1.8		1.2	2.5			3.5	2.8	2.0

흡수율	자기질	석기질	도기질
	3.0 % 이하	5.0 % 이하	18.0 % 이하

내균열성	균열 및 금 갈라짐이 생겨서는 안 된다.
내마모성	바닥 타일 및 바닥 타일 이외로서 옥내 외의 바닥에 사용하는 타일은 마모감량이 0.1 g 이하

주] 흡수율 1%이하의 자기질 타일의 경우는 시험을 생략할 수 있다.

내동해성	금 갈라짐, 깨어짐 및 균열이 없어야 한다.
내약품성	소지 및 유약의 변색이 없어야 한다.

첨지의 접착성	접착성 시험을 하였을 때 타일이 첨지에서 떨어져서는 안 된다.
첨지의 박리성	겉붙임 구성 타일의 경우 박리성 시험을 하였을 때 떼어낸 첨지에 타일이 붙어 있지 않아야 한다.

주] 구성 타일에 한함

‣ 타일의 길이 및 나비의 허용차 (단위 : mm)

타일의 제작 치수	내장 타일	모자이크 타일	외장 타일 및 바닥 타일
50 이하	-	±1.0	±1.5
50 초과 105 이하	±0.6(1)	±1.5	±2.0
105 초과 155 이하	±0.8(1)	±2.0	±2.5
155 초과 305 이하	±1.5	-	±3.0
305 초과 605 이하	±2.0	-	±3.5

주(1)  자기질 타일에 한하여 ±1.0mm로 한다.

‣ 타일 두께의 허용차

호칭명에 의한 구분	허 용 차 (mm)
내장 타일	±0.7
외장 타일	±1.5
바닥 타일	±1.5
모자이크 타일	±0.8

‣ 타일의 꺾임 강도

호 칭 명		나비 1cm당 꺾임 파괴 하중 (N/cm)
내장 타일		12 이상
외장 타일	타일의 치수가 155mm 이하인 경우	80 이상
바닥 타일	타일의 치수가 155mm 초과인 경우	100 이상
모자이크 타일		60 이상

‣ 발포폴리스티렌단열재(비드법)                                         관련기준 : KS M 3808

구분	밀 도 (kg/m2)	초기열전도율(w/m․ K) (평균온도 23±2°C)		굴곡강도 (N/cm2)	압축강도 (N/cm2)	흡수량 (g/100cm2)	연소성	두께 (mm)	(참고) 투습계수 (두께25mm당) (ng/m2∙s∙Pa)
		비드법1종	비드법2종
1호	30 이상	0.036 이하	0.031 이하	35 이상	16 이상	1.0 이하	연소시간120초 이내이며, 연소길이 60㎜ 이하일것	50미만 (±2)	146 이하
2호	25 이상	0.037 이하	0.032 이하	30 이상	12 이상				208 이하
3호	20 이상	0.040 이하	0.033 이하	22 이상	8 이상			50이상 (±3)	250 이하
4호	15 이상	0.043 이하	0.034 이하	15 이상	5 이상	1.5 이하			292 이하

‣ 발포폴리스티렌단열재(압출법)                                         관련기준 : KS M 3808

구분	열전도율(w/m․ K) (평균온도 23±2°C)		굴곡강도 N/cm2	압축강도 N/cm2	연소성	두께 (mm)	(참고) 투습계수 (두께25mm당) (ng/m2 ․ s ․ Pa)
	초기열전도율	장기열전도율
특호	0.027 이하	0.029 이하	45 이상	25 이상	연소시간 120초 이내이며, 연소길이 60㎜ 이하일것	50미만 (±2)	146 이하
1호	0.028 이하	0.030 이하	35 이상	18 이상
2호	0.029 이하	0.031 이하	30 이상	14 이상		50이상 (±3)
3호	0.031 이하	0.033 이하	25 이상	10 이상

‣ 발포 폴리스티렌 보온재                                            관련기준 : KS M 3862

구분	인장강도 (N/㎠)	열전도율(w/m·K) (평균온도 20±5℃)	흡수량 (g/100㎠)	두께 수축률 (%)	(참고)투습계수 (두께 25㎜당) (ng/㎡·s·Pa)
1종	14.7 이상	0.043 이하	0.01 이하	7 이하 (70±5℃)	10 이하
2종	24.5 이상	0.043 이하	0.01 이하	7 이하 (120±5℃)

‣ 경질 우레탄폼 단열재                                             관련기준 : KS M 3809

구분		밀 도 (kg/m2)	초기열전도율 (w/m․ K)	굴곡강도 (N/cm2)	압축강도 (N/cm2)	흡수량 (g/100cm2)	연소성	(참고) 투습계수 (ng/m2∙s∙Pa)	(참고) 녹시험
1종	1호	45 이상	0.024 이하	35 이상	30 이상	3.0 이하	연소시간 : 120초 이내 연소길이 : 60㎜ 이하	145 이하	무게 감소율이 무첨가 시험편인 것과 비교하여 동등 이하일것
	2호	35 이상	0.024 이하	25 이상	20 이상			185 이하
	3호	25 이상	0.025 이하	15 이상	10 이상			225 이하
2종	1호	45 이상	0.023 이하	35 이상	15 이상			40 이하
	2호	35 이상	0.023 이하	25 이상	10 이상			40 이하
	3호	25 이상	0.024 이하	15 이상	8 이상			40 이하

‣ 각종 골재의 물리적 성질

구 분	콘크리트용 골재 KS F 2526		콘크리트용 부순골재 KS F 2527		미장용잔골재 KS F 2578	시멘트모르터 주공시방서
	굵은골재	잔골재	굵은골재	잔골재
절건밀도(g/cm2)	2.50 이상	2.50 이상	2.50 이상	2.50 이상	2.50 이상	2.40 이상
흡수율(%)	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하	4.0 이하
안전성(%)	12 이하	10 이하	12 이하	10 이하	10 이하	10 이하
마모율(%)	40 이하	-	40 이하	-	-	-
점토덩어리(%)	0.25 이하	1.0 이하	-	-	2.0 이하	2.0 이하
연한석편(%)	5.0 이하	-	-	-	-	-
0.08mm 통과량(%)	1.0/1.0 이하	3.0/5.0 이하	1.0 이하	7.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
석탄 및 갈탄	0.5/1.0 이하	0.5/1.0 이하	-	-	-	-
염화물함유량	-	0.04 이하	-	-	-	0.1이하
유기불순물	-	표준색보다 연함	-	-	표준색보다 연함
입형판적실적률(%)	-	-	55 이상	53 이상	-	-
단위용적질량(kg/m3)	1500 이상	1450 이상	1500 이상	1450 이상	1450 이상	-
알칼리골재반응	-	-	무해할 것	-	-	-

‣ 골재의 입도

골재번호		콘크리트용(부순)골재						미장용 잔골재
		467 (40mm)	57 (25mm)	67 (19mm)	78 (13mm)	잔골재	부순 잔골재	A	B	C	D
체 를 통 과 하 는 질 량 백 분 율 (%)	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	95-100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	95-100	100	-	-	-	-	-	-	-
	20	35-70	-	90-100	100	-	-	-	-	-	-
	13	-	25-60	-	90-100	-	-	-	-	-	-
	10	0-5	-	20-55	40-75	100	100	-	-	-	-
	5	-	0-10	0-10	5-25	95-100	90-100	100	-	-	100
	2.5	-	0-5	0-5	0-10	80-100	80-100	80-100	100	-	80-100
	1.2	-	-	-	0-5	50-85	50-90	50-90	70-100	100	65-90
	0.6	-	-	-	-	25-60	25-65	25-65	35-80	45-90	40-70
	0.3	-	-	-	-	10-30	10-35	10-35	15-45	20-60	15-35
	0.15	-	-	-	-	2-10	2-15	2-10	2-10	5-15	5-15

‣ 콘크리트용 순환골재

구 분	순환골재 KS F 2573
	굵은골재	잔골재
절건밀도(g/㎠)	2.50 이상	2.20 이상
흡수율(%)	3.0 이하	5.0 이하
안전성(%)	12 이하	10 이하
마모율(%)	40 이하	-
점토덩어리(%)	0.2 이하	1.0 이하
0.08㎜ 통과량(%)	1.0 이하	7.0 이하
입형판적실적률(%)	55 이상	53 이상
알칼리골재반응	무해할 것	무해할 것

골재번호		순환굵은골재		순환잔골재
		25㎜	20㎜
체 를 통 과 하 는 질 량 백 분 율 (%)	40	100	-	-
	25	95-100	100	-
	20	-	90-100	-
	15	25-60	-	-
	10	-	20-55	100
	5	0-10	0-10	90-100
	2.5	0-5	0-5	8-100
	1.2	-	-	50-90
	0.6	-	-	25-65
	0.3	-	-	10-35
	0.15	-	-	2-15

‣ 포틀랜드 시멘트, 고로슬래그 시멘트

포틀랜드 시멘트(KS L 5201)
화학성분	품질기준
	구분		1종	2종
	MgO(%)		5.0 이하	5.0 이하
	SO3(%)		3.5 이하	3.0 이하
	C3A 8% 이하일때		3.0 이하	3.0 이하
	C3A 8% 초과일때		3.5 이하	-
	강열 감량(%)		3.0 이하	3.0 이하
물리적성질	분말도	비표면적	2800 이상	2800 이상
	안정도		0.8 이하	0.8 이하
	응결시간 (길모어)	초결(분)	60 이상	60 이상
		종결(시간)	10 이하	10 이하
	수화열 (J/g)	7일	-	290 이하
		28일	-	340 이하
	압축강도 MPa (N/mm2)	3일	12.5 이상	7.5 이상
		7일	22.5 이상	15.0 이상
		28일	42.5 이상	32.5 이상

고로슬래그 시멘트(KS L 5210)
구 분			1종	2종	3종
화학성분	SO3(%)		3.5 이하	4.0 이하	4.5 이하
	강열 감량(%)		3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하
	MgO(%)		5.0 이하	6.0 이하	6.0 이하
물리적 성질	고로슬래그 함유량(%)		5초과 30이하	30초과 60이하	60초과 70이하
분말도	비표면적 (평균cm2/g)		3000 이상	3000 이상	3000 이상
안정도	오토클래이브 팽창도(%)		0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
응결 시간	비이커 시험	초결(분)	45 이상	60 이상	60 이상
		종결(시간)	7 이하	10 이하	10 이하
압축강도 MPa (N/mm2)	3일		12.5 이상	10.0 이상	7.5 이상
	7일		22.5 이상	17.5 이상	15.0 이상
	28일		42.5 이상	42.5 이상	40.0 이상

‣ 물, 플라이애쉬, 단열 모르타르

상수돗물 이외의 물(KS F 4009)
현탁 물질의 양		2g/ℓ
용해성 증발 잔류물의 양		1g/ℓ
염소 이온량		250 ㎎/ℓ 이하
시멘트 응결 시간의 차	초결	30분 이내
	종결	60분 이내
모르타르 압축강도 비		재령7일,28일에서 90% 이상
회수수(KS F 4009)
염소 이온량		250 ㎎/ℓ 이하
시멘트 응결 시간의 차	초결	30분 이내
	종결	60분 이내
모르타르 압축강도 비		재령7일,28일에서 90% 이상
슬러지수의 농도		3% 이내
상수돗물(KS F 4009)
색도		5도 이하
탁도		0.3 이하
수소 이온 농도		5.8 ~ 8.5
증발 잔류물		500 ㎎/ℓ 이하
염소 이온량		150 ㎎/ℓ 이하
과망간산칼륨 소비량		10 ㎎/ℓ 이하

플라이 애쉬(KS L 5405)
항목			플라이애쉬 1종		플라이애쉬 2종
이산화규소(%)			45.0 이상		45.0 이상
수분(%)			1.0 이하		1.0 이하
강열감량(%)			3.0 이하		5.0 이하
밀도(g/cm2)			1.95 이상		1.95 이상
분말도	45μm체잔분 (망체방법) %		10 이하		40 이하
	비표면적 (브레인방법) (cm2/g)		4500 이상		30500 이상
플로값 비(%)			105 이상		95 이상
활성도 지수(%)	재령 28일		90 이상		80 이상
	재령 91일		100 이상		90 이상
단열 모르타르
종류		열전도율 (w/m․ K)		부착강도 (N/mm2)		길이변화율 (%)
1종		0.071 이하		0.10 이상		0.5 이하
2종		0.095 이하
3종		0.149 이하

‣ 현장 타설용 기포 콘크리트                                            관련기준 : KS F 4039

구분	슬러리 비 중	플로값 (㎜)	침하깊이 (㎜)	겉보기 비중	압축 강도(N/mm2)		열전도율 (W/m․ k)	길이변화율 (%)
					7일	28일
0.4품	0.39 이상	180 이상	15 이하	0.30 이상 0.40 미만	0.5 이상	0.8 이상	0.130 이하	0.50 이하
0.5품	0.52 이상		10 이하	0.40 이상 0.50 미만	0.9 이상	1.4 이상	0.160 이하	0.40 이하
0.6품	0.72 이상		6 이하	0.50 이상 0.70 미만	1.5 이상	2.0 이상	0.190 이하	0.30 이하

‣ 콘크리트용 화학혼화제                                                 관련기준 : KS F 2560

항목				AE제	감수제			AE감수제			고성능AE감수제
					표준형	지연형	촉진형	표준형	지연형	촉진형	표준형	지연형
감수율(%)				6 이상	4 이상	4 이상	4 이상	10 이상	10 이상	8 이상	18 이상	18 이상
블리딩량의 비(%)				75 이하	100 이하	100 이하	100 이하	70 이하	70 이하	70 이하	60 이하	70 이하
응결시간의 차(min)			초결	-60~+60	-60~+90	+60~+210	+30 이하	-60~+90	+60~+210	+30 이하	-30~+120	+90~+240
			종결	-60~+60	-60~+90	+210 이하	0 이하	-60~+90	+210 이하	0 이하	-30~+120	+240 이하
압축강도비(%)		재령3일		95 이상	115 이상	105 이상	125 이상	115 이상	105 이상	125 이상	135 이상	135 이상
		재령7일		95 이상	110 이상	110 이상	115 이상	110 이상	110 이상	115 이상	125 이상	125 이상
		재령28일		90 이상	110 이상	110 이상	110 이상	110 이상	110 이상	110 이상	115 이상	115 이상
길이 변화비(%)				120 이하	120 이하	120 이하	120 이하	120 이하	120 이하	120 이하	110 이하	110 이하
동결융해에 대한 저항성 (상대동탄성계수 %)				80 이상	-	-	-	80 이상	80 이상	80 이상	80 이상	80 이상
경시 변화량	슬럼프 (mm)			-	-	-	-	-	-	-	60 이하	60 이하
	공기량 (%)			-	-	-	-	-	-	-	±1.5 이내	±1.5 이내
전제 알칼리량 (kg/m3)				0.30 이하
슬럼프(mm)				80±10	80±10	80±10	80±10	80±10	80±10	80±10	180±10	180±10
공기량(%)				(기준con'c+3.0)±0.5	기준 + 1% 이하	기준 + 1% 이하	기준 + 1% 이하	(기준con'c+3.0) ± 0.5			(기준con'c+3.0) ± 0.5
비중(20℃)				1.045 ±0.01				1.200 ±0.02	1.200 ±0.02	1.200 ±0.02	1.200 ±0.02	1.200 ±0.02
고형분(%)								40.0 ±4.0	40.0 ±4.0	40.0 ±4.0

‣ 철근 콘크리트용 봉강                                                  관련기준 : KS D 3504

종류기호	항복점 (N/mm2)	인장강도 (N/mm2)	인장시험편	연신율(%)	굽힘각도	무게 허용차 (%)	화학성분(%)
							P	S
SD300	300 이상	440 이상	2호에 준한 것	16 이상	180°	D10 미만 : -8 D10~D16 :±６ D16~D29 :±５ D29 이상 :±４	0.05 이하	0.05 이하
			3호에 준한 것	18 이상
SD400	400 이상	560 이상	2호에 준한 것	16 이상	180°
			3호에 준한 것	18 이상
SD500	500 이상	620 이상	2호에 준한 것	12 이상	90°
			3호에 준한 것	14 이상
※ 2호 - D25 이하, 3호 - D25 초과인 것, 굽힘은 파괴 및 터짐, 기타 결점이 없어야 함

‣ 일반 구조용 압연강재                                                  관련기준 : KS D 3503

구분	항복점 또는 내력 (N/mm2)				인장강도 (N/mm2)	인장 시험편	연신율 (%)	굽힘 각도	굽힘 시험편	화학성분(%)
	강재의 두께(mm)
	16이하	16~40	40~100	100초과						P	S	C, Mn
SS330	205 이상	195 이상	175 이상	165 이상	330~430	1,2,3,4,5호 두께에 따라 시험편 달라짐	시험편에 따라 달라짐	180°	1,2호	0.050 이하	0.050 이하	-
SS400	245 이상	235 이상	215 이상	205 이상	400~510				1,2호
SS490	285 이상	275 이상	255 이상	245 이상	490~610				1,2호
SS540	400 이상	300 이상	-	-	540 이상				1,2호	0,040 이하	0.040 이하	C-0.030 Mn-1.60 이하

‣ 아스팔트 콘크리트 코어                                                 관련기준 : KS F 2446

두 께	기준 두께의 상위 10% 하위 5% 이내
밀 도	기준 밀도의 다짐도 96% 이내
체적당 함수량	2% 이내

‣ H형강 말뚝                                                             관련기준 : KS F 4603

종류 및 기호	두께 (mm)	항복점 (N/mm2)	인장강도 (N/mm2)	연신율% 1A호시험편	화학성분 %						탄소당량 (%)	샤르피흡수에너지(J)
					C	Si	Mn	P	S	Cu
SHP 400	16 이하	245 이상	400 ~510	17 이상	-	-	-	0.050 이하	0.050 이하	0.20 이상	0.40 이하	27
	16 초과	235 이상		21 이상
SHP 400 W	16 이하	245 이상	400 ~510	18 이상	0.23 이하	-	2.5XC 이상	0.040 이하	0.040 이하	0.20 이상	0.36 이하	27
	16 초과	235 이상		22 이상
SHP 490 W	16 이하	325 이상	490 ~610	17 이상	0.20 이하	0.55 이하	1.50 이하	0.040 이하	0.040 이하	0.20 이상	0.45 이하	27
	16 초과	315 이상		21 이상
SHP 550 W	16 이하	450 이상	490 ~610	17 이상	0.22 이하	0.55 이하	1.60 이하	0.040 이하	0.040 이하	0.20 이상	0.45 이하	27
	16 초과	430 이상

‣ 강관 말뚝                                                        관련기준 : KS F 4602

종류 및 기호	인장강도 (N/㎟)	항복점 (N/㎟)	연신율(%) 5호 시험편 가로방향	용접부 인장강도 (N/㎟)	편평성 평판사이의 거리(H)	화학성분(%)
						C	Si	Mn	P	S
제법구분	아크용접, 전기저항용접			아크용접	전기저항용접
SKK 400	400 이상	235 이상	18 이상	400 이상	2/3D (D:관의 바깥지름)	0.25 이하	-	-	0.040 이하	0.040 이하
SKK 490	490 이상	315 이상	18 이상	400 이상	7/3D (D:관의 바깥지름)	0.18 이하	0.55 이하	1.50 이하	0.040 이하	0.040 이하

‣ 용융 아연 도금 강판 및 강대                                      관련기준 : KS D 3506

종류의 기호	항복점 (N/mm2)	인장강도 (N/mm2)	연신율 (%)						시험편 및 방향
			표시두께 (mm)
			0.25 이상 0.40 이하	0.40 이상 0.60 미만	0.60 이상 1.0 미만	1.0 이상 1.6 미만	1.6 이상 2.5 미만	2.5 이상
SGCC	-	-	-	-	-	-	-	-	5호 압연방향
SGCH	-	-	-	-	-	-	-	-
SGCD1	-	270 이상	-	34 이상	36 이상	37 이상	38 이상	-
SGCD2	-	270 이상	-	36 이상	38 이상	39 이상	40 이상	-
SGCD3	-	270 이상	-	38 이상	40 이상	41 이상	42 이상	-
SGC340	245 이상	340 이상	20 이상	20 이상	20 이상	20 이상	20 이상	20 이상
SGC400	295 이상	400 이상	18 이상	18 이상	18 이상	18 이상	18 이상	18 이상
SGC440	335 이상	440 이상	18 이상	18 이상	18 이상	18 이상	18 이상	18 이상
SGC490	365 이상	490 이상	16 이상	16 이상	16 이상	16 이상	16 이상	16 이상
SGC570	560 이상	570 이상	-	-	-	-	-	-
※ SGCC는 일반적으로 항복점 205 N/mm2 이상, 인장강도 270 N/mm2 이상이다.

‣ 기초볼트                                                               관련기준 : KS B 1016

강도구분			4.6T	6.8T	8.8T
					∅ ≤ 16	∅ > 16
인장강도		최소값(N/mm2)	400	600	800	830
경도	브리넬 경도 (HB)	최소값	114	181	238	242
		최대값	238	238	304	318
	로크웰 경도 (HRB)	최소값	67	89	22	23
		최대값	99.5	99.5	32	34
항복점 또는 내력		최소값(N/mm2)	240	480	640	660
보증하중응력(N/mm2)			225	440	580	600
파단후의 연신율(%)		최소값	22	-	12	12
※ 항복점이 명확한 것은 그것에 내력에 따른다. 명확하지 않은 것은 영구 연신율 0.2%의 내력에 따른다.

‣ 마찰 접합용 고장력 6각 볼트, 6각 너트, 평와셔의 세트               관련기준 : KS B 1010

구 분	토크계수 값에 따른 세트의 종류
	A	B
1제조 로트 토그 계수값의 평균값	0.110 ~ 0.150	0.150 ~ 0.190
1제조 로트 토그 계수값의 표준편차	0.010 이하	0.013 이하
세트의 종류	사용하는 구성 부품의 기계적 성질에 따른 등급

기계적 성질에 따른 종류	토크 계수값에 따른 종류	볼트	너트	와셔
1종	A	F8T	F10 (F8)	F35
	B
2종	A	F10T	F10
	B
(3)종	A	(F11T)
	B
4종	A	F13T	F13
	B

※(  )를 붙인 것은 되도록 사용하지 않는다.

볼트의 기계적 성질에 따른 등급	항복강도(N/mm2)	인장강도(N/mm2)	연신율(%)	단면수축률(%)
F8T	640 이상	800~1000	16 이상	45 이상
F10T	900 이상	1000~1200	14 이상	40 이상
F11T	990 이상	1100~1300	14 이상	40 이상
F13T	1170 이상	1300~1500	12 이상	35 이상

볼트등급	최소 인장 하중 kN							경도
	볼트 사이즈
	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
F8T	67.4	125.4	195.8	242.7	282.0	367.0	449.0	HRC 18~31
F10T	84.3	156.7	244.8	303.4	352.5	458.8	561.3	HRC 27~38
F11T	92.7	172.4	269.3	333.7	387.8	504.7	617.4	HRC 30~40
F13T	109.6	203.7	318.2	394.4	458.3	596.4	729.7	HRC 40~45

너트의 기계적 성질에 따른 등급	경 도		보증하중
	최 소	최 대
F8	HRB 85	HRB 100	위 표의 볼트 인장하중(최소)과 같다
F10	HRB 95	HRC 35
F13	HRC 30	HRC 40

와셔의 기계적 성질에 따른 등급	경도
F35	HRC 35~45

‣ 용접 구조용 압연강재                                                 관련기준 : KS D 3515

구분	항복점 또는 항복강도 (N/mm2)						인장강도(N/mm2)		연신율(%)
	강재의 두께(㎜)						강재의 두께(㎜)		강재의 두께(㎜)	시험편	%
	16 이하	16~40	40~75	75~100	100~160	160~200	100이하	100~200
SM490A	325 이상	315 이상	295 이상	295 이상	285 이상	275 이상	490~610	490~610	5 이하	5호	22 이상
SM490B
SM490C					-	-			5~16	1A호	17 이상
									16~60		21 이상
									50 초과	4호	23 이상

구 분	C			Si	Mn	P	S
	50㎜ 이하	50㎜ 초과 200㎜ 이하	100㎜ 이하
SM490A	0.20 이하	0.22 이하	-	0.55 이하	1.60 이하	0.035 이하	0.035 이하
SM490B	0.18 이하	0.20 이하	-
SM490C	-	-	0.18 이하

‣ 건축용 시멘트 방수재                                                  관련기준 : KS F 2451

시험 항목		품 질 기 준
응결 시간	초결	1시간 이상
	종결	10시간 이내
안정성		팽창성 균열 또는 비틀림이 없을 것
압축강도비		모르타르 70 이상일 것
투수비		방수재를 혼입하지 않은 경우의 0.70 이하일 것
부착 강도(N/mm2)		0.8 이상일 것

‣ 수팽창성 벤토나이트 방수시트                                관련기준 : 토지주택공사시방서

구분	단위면적당 질량(g/㎡)	낙구충격 시험	벤토나이트 혼합물의 부피팽창율(%)	정수압시험	바탕재
					인장강도 (N/㎠)	신장률 (%)	인열강도 (N/㎝)
0.3 ㎜	3200 이상	박리, 구멍뚫림, 찢어짐 등의 이상이 없을것	650 이상	50 m 수두 정수압에서 누수가 없을것	2452 이상	450 이상	392.3 이상
4.5 ㎜	4800 이상

‣ 건조 시멘트 모르타르                                                 관련기준 : KS L 5220

구 분		뿜칠 미장용	일반 미장용	조적용	바닥용
압축강도 MPa	7일	6 이상	7 이상	8 이상	14 이상
	28일	9 이상	10 이상	11 이상	21 이상
보수성(Wt %)		75 이상	70 이상	70 이상	65 이상
공기량(Vol %)		-	27 이하	27 이하	27 이하
모래의 함량(Wt %) (0.15 mm 체 잔분)		75 이하	78 이하	82 이하	78 이하
모래의 최대크기(mm) (표준체)	95(Wt %) 이상 통과	4.0	4.0	4.75	5.6
	100(Wt %) 이상 통과	4.75	4.75	5.6	6.7

‣ 시멘트 액체형 방수재                                                  관련기준 : KS F 4925

시험 항목		품질 기준
응결 시간	초결	1시간 이상
	종결	10시간 이내
안정성		팽창성 균열 또는 비틀림이 없을 것
압축강도(N/mm2)		25 이상일 것
물흡수 계수비		방수재를 혼입하지 않은 경우의 0.70 이하일 것
투수비		방수재를 혼입하지 않은 경우의 0.70 이하일 것
부착 강도(N/mm2)		0.8 이상일 것

‣ 규산질계 분말형 도포 방수재                                      관련기준 : KS F 4918

항목	부착 강도(N/mm2)		내잔 갈림성	흡수량(g)		압축강도 (N/mm2)
	무기질 단체형	무기.유기질 혼합형		무기질 단체형	무기.유기질 혼합형
품질기준	100 이상 일 것	80 이상 일 것	방수층 표면은 잔갈림이 생기지 않을 것	7.0 이하 일 것	2.0 이하 일 것	방수재 성형체의 압축강도는 1,000 이상일 것

‣ 개량 아스팔트 방수시트                                                관련기준 : KS F 4917

용도에 의한 구분				노출 단층 방수용 및 비노출 단층 방수용		노출 복층 방수용 및 비노출 복층 방수용
재료 구성에 의한 구분				A종	B종	A종	B종
인장성능	인장강도 (N/mm)		무처리	8.0 이상	2.0 이상	5.0 이상	2.0 이상
			가열 후	무처리 시험 값의 80% 이상
			알칼리침지후
	신장률 (%)		무처리	15 이상	400 이상	15 이상	400 이상
			가열 후	무처리 시험 값의 80% 이상
			알칼리침지후
	항장적 (N․ %/cm)		무처리	250 이상	1200 이상	200 이상	1200 이상
인열성능(N)				20 이상
내열성능		흘러내림 길이(mm)		5 이하
		겉모양		흘러 내리거나 발포되지 않을 것
내피로 성능				잔금, 찢김, 파단이 생기지 않을 것
치수 안정성		치수 변화율(%)		0.0 ± 1.0
		겉모양		이상한 주름, 휨, 층간의 박리가 생기지 않을 것
접합 성능(N/mm)				5.0 이상 또는 나비 방향 무처리 인장강도의 70% 이상
내움푹패임 성능				구멍이 생기지 않을 것

온도 특성에 의한 구분		1류	2류
굴곡성능	무처리	-5℃에서 잔금이 생기지 않을 것	-15℃에서 잔금이 생기지 않을 것
	가열 후	5℃에서 잔금이 생기지 않을 것	-5℃에서 잔금이 생기지 않을 것

표시 항목	두 께	나 비	길 이
허용차	+측은 규정하지 않는다.	+측은 규정하지 않는다.	+측은 규정하지 않는다.
	-5 %	-0.5 %	-측은 인정하지 않는다.

‣ 수성 도료(합성 수지 에멀션 도료)                                    관련기준 : KS M 6010

종 류 항 목		1종		2종
		1급	2급	1급	2급
주도(K.U.)		80 ~ 100		82 ~ 110
비휘발분(도료중의 %)		56 이상	52 이상
안료분(도료중의 %)		38 이하	42 이하	-
건조 시간(고화,분)		60 이내
45°,0° 확산 반사율(%)(흰색)		87 이상	80 이상	82 이상	80 이상
광택(85°)		-	-	10 이하	-
은폐율 (%)	흰색 및 기타색	96 이상	94 이상	92 이상
	담색	98 이상	96 이상
내세척성(회)		1000 이상		500 이상	300 이상
열 안정성		60°C, 120시간에의 열 안정성 시험에서 응고, 변질되거나 주도가 8KU 이상 변화되지 않아야한다.	-	-	-
냉동 안정성		-10°C의 냉동시험에서 응고, 변질되거나 주도가 8KU 이상 증가하지 않아야 하며 내세척성 시험에 합격하여야 한다.	-5°C의 냉동 시험에서 응고, 변질되지 않아야 한다.	-10°C의 냉동 시험에서 응고, 변질되거나 주도가 8KU 이상 증가하지 않아야 하며 도장했을 때 균일하게 건조되어야 한다.	-5°C의 냉동 시험에서 응고, 변질되지 않아야 한다.
적신 도막 은폐율(%)		건조 도막 은폐율과의 차이가 2 이하		-	-
용기 내에서의 상태		균일한 상태로 쉽게 혼합할 수 있어야 하며 불순물, 굳은 덩어리가 없고 부패하지 않아야 한다.			-
내알칼리성		주름, 갈라짐, 부품, 박리가 없어야 하며, 침지한 부분과 침지하지 않은 부분의 색과 광택의 차이가 크지 않아야 한다.
촉진 내후성		300시간 촉진 내후성 시험에서 초킹이 생기지 않아야 하고, 흰색의 황변도 차는 0.1을 넘지 않아야 하며, 담색 및 기타색의 색변화(△L)는 4.0 단위를 넘지 않아야 한다.	200시간 촉진 내후성시험에서 초킹이 생기지 않아야 하고, 흰색의 황변도 차는 0.12를 넘지 않아야 하며, 담색 및 기타색의 색변화(△L)는 4.0 단위를 넘지 않아야 한다.	-	-
저장 안정성 (용기에 차지 않았을 때)		-	-	피막이 없어야 하고, 규정된 조건으로 저장 후에 도료는 리버팅, 응결, 딱딱한 케이팅, 고무상 침전물 등이 없어야 하며, 저으면 쉽게 균일한 상태로 되어야 한다.	-
냄 새		-	-	도장 중이나 후에 자극성 냄새가 심하지 않아야 하며, 24시간 건조 후에는 악취가 없어야 한다.
내곰팡이성		-	-	시험한 도막의 표면손상도는 6 이상이어야 한다.	-

‣ 유성 도료                                                         관련기준 : KS M 6020

< 1종 - 조합도료(1급, 2급) >

종 류 항 목		1급	2급
안료분 (도료에 대한%)	흰색 및 담색	53 이하	40 이하
	기타색	17이상
비휘발 전색제 (전색제에 대한%)	흰색 및 담색	58 이상	50 이상
	기타색	50 이상
광택(85o)		60 이상
은폐율(%)		95 이상	85 이상
45°,0°확산 반사율(백색에 한한다)		86 이상	70 이상
고화 건조(시간)		48 이내
용기 내에서의 상태		저었을 때 침전물, 덩어리, 응결, 피막 등이 없어야 하며 퍼짐성이 좋아야 한다.
내굴곡성		도막을 시험하였을 때 균열, 떨어짐이 생기지 않아야 한다.
촉진 내후성		100시간의 촉진 내후성 시험에서 부풂, 갈라짐, 벗겨짐이 없어야 하며, 초기 광택의 60%이상 감소하지 않아야 하고, 흰색 및 담색은 초킹 현상이 없어야 하며, 황변도차는 0.15를 넘지 않아야 한다.

< 3종 - 알루미늄 페인트 >

항 목	품 질
용기 내에서의 상태	침전물 덩어리, 응결, 피막 등이 없고, 교반할 때 쉽고 균일하게 분산되어야 한다.
고착 건조(시간)	16 이내
광택(60°)	100 이상
은폐율(%)	94 이상
내수성	20℃의 물에 18시간 담갔을때 이상이 없고, 도막을 벗겼을때 바탕에 녹이 없어야한다.
내굴곡성	지름 10mm의 굴대로 굽혀 갈라짐이나 벗겨짐이 없어야 한다.
비휘발분(%)	45 이상
촉진 내후성	부풂, 벗겨짐, 갈라짐이 없고 색의 변화가 심하지 않아야 한다.

< 4종 - 아크릴 도료 >

항목		품 질
비휘발분		37 이상
비휘발 전색제분		35 이상
은폐율(%)		90 이상
광택(60°)		80 이상
건조 시간(분)	지촉	30 이내
	경화	120 이내
용기 내에서의 상태		페인트는 충만된 용기를 열어 보았을 때 내용물에 피막, 굳은 덩어리, 이물 등이 없어야 하며, 저었을 때 쉽게 균일한 상태로 되어야 한다.
희석 안정성		페인트를 희석하였을 때 침전, 응결, 분리 현상이 심하지 않아야 하며, 약간의 안료 침전은 허용된다.
재도장		건조된 도막에 재도장할 때 도막의 부풂 등의 이상이 없어야 한다.
내수성		시험편을 규정된 조건으로 침지한 후 꺼내어 즉시 도막을 조사할 때 도막에 주름이나 물집이 없어야 한다. 2시간 지난 후 백화, 연화, 흐름과 같은 현상이 없어야 하며, 24시간 지난 후 시험을 하지 않은 도막과 비교할 때, 경도, 부착성에 별 차이가 없고, 광택은 적어도 90% 이상 보유하고 있어야 한다.
촉진 내후성		시험을 한 도막에 초킹 현상이 없어야 하고, 시험 전 도막 광택이 30% 이상 감소되지 않아야하며, 색 변화는 명도차 6단위를 넘으면 안된다.
내알칼리성		시험편을 규정된 조건으로 침지한후 도막을 조사할 때 갈라짐, 부풂, 떨어짐, 주름 현상이 없고, 광택이 20% 이상 감소되지 않아야 하며, 색변화는 명도차 6단위를 넘으면 안된다.

< 2종 - 자연 건조형 에나멜 유광(1급,2급), 반광, 무광 >

구 분		유광		반광	무광
		1급	2급
비휘발분 (에나멜에 대한 %)	흰색, 담색	58 이상	45 이상	62 이상	64 이상
	기타색	44 이상	40 이상	55 이상	58 이상
비휘발전색제분 (에나멜에 대한 %)	흰색, 담색	32 이상	30 이상	23 이상	18 이상
	기타 색			22 이상
은폐율(%)	흰색	90 이상	88 이상	88 이상	92 이상
	담색, 기타색	88 이상	80 이상		94 이상
광택 60°(초기)		85 이상		25-50	6 이하
45°, 0° 확산 반사율 (흰색 에나멜에 한한다)		84 이상	80 이상	83 이상	83 이상
건조 시간 (시간)	지촉 건조	2 이내
	고화 건조	8 이내
굴곡성 시험		도막을 시험하였을 때 균열, 떨어짐이 생기지 않아야 한다.
나이프 시험		도막을 시험할 때 시험판에 굳게 부착되어 있어야 하며, 균열이 생기거나 떨어지지 않아야 한다. 도막을 자를 때 도막이 부스러지지 않고, 시험판에서 리본 또는 컬(curl)상태로 잘라야 하며, 단면은 사면(斜面)이어야 한다.
용기 내에서의 상태		에나멜이 충만된 용기를 열어볼 때 내용물에 피막, 굳은 덩어리, 이물 등이 없어야 하며, 안료의 침전이나 케이킹(caking), 리버링(livering)현상이 심해서도 안되며, 저으면 쉽게 균일한 상태가 되어야 한다.
저장성	용기에 차지 않았을 때	부피는 약 1L의 용기에 3/4정도 에나멜을 채워 밀폐한 후, 온도가 21~32℃로 유지되는 어두운 곳에 48시간 저장하였을 때 피막이 생성되지 않아야 한다. 이 시료를 다시 60℃에서 7일 동안 저장한 후 뚜껑을 열어 보았을 때, 생성된 피막은 균일하여야 하며 쉽게 제거되어야 하고, 에나멜이 리버링(livering), 응결, 고무상 침전물, 굳은 덩어리 등이 생기지 않아야 하며, 저으면 쉽게 균일한 상태로 되어야 한다.
재도장 시험		건조 도막에 재도장할 때 도막에 이상이 없어야 한다.
희석 안정성		에나멜은 희석하였을 때 침전, 응결, 분리 현상이 없어야 하며, 안료의 약간 침전은 허용한다.
내수성		시험편을 물에서 규정된 조건으로 18시간 침지한 후 즉시 꺼내 도막을 조사할 때, 도막에 주름이나 부풂이 없어야 한다. 2시간 경과 후 백화, 연화, 흐림과 같은 현상이 없어야 하며, 24시간 경과 후 치지 시험을 하지 않은 도막과 비교할 때 경도, 부착성, 색상, 광택에 별 차이가 없어야 하며, 광택은 유광 90% 이상, 반광, 무광은 10% 이상 보유하고 있어야 한다.
내휘발유성		시험편을 휘발유에서 규정된 조건으로 침지한 후 즉시 꺼내 도막을 조사할 때 도막 주름이나 부풂이 없어야 한다. 2시간 경과 후 백화, 연화, 흐림과 같은 현상이 없어야 하며, 24시간 경과 후 침지 시험을 하지 않은 도막과 비교할 때 경도, 색상 및 광택이 별 차이가 없어야 한다. 다만 적색 계통은 뽀얗게(milky)되는 경향은 무시하나, 광택은 유광 90%, 반광, 무광은 10% 이상 보유하고 있어야 한다.
촉진 내후성		시험을 한 도막에 초킹이 없어야 하며, 유광은 시험 전 광택기 30% 이상, 반광은 50% 이상 감소되지 않아야 하고, 색변화는 명도차 4단위를 넘으면 안된다. 다만, 황색계통은 6단위를 넘으면 안된다.

‣ 건축용 도막 방수재                                                                                                       관련기준 : KS F 3211

종 류 항 목				우레탄 고무계 1류		아크릴 고무계	크로로프렌 고무계		실리콘 고무계	우레탄 고무계 2류	고무 아스팔트계
인장성능	인장 강도 N/㎟			2.5 이상		1.5 이상	1.5 이상		0.5 이상	2.0 이상	0.3 이상
	파단시의 신장률 %			450 이상		300 이상	450 이상		600 이상	550 이상	600 이상
	항 장 적 N/㎜			294.2 이상		137.2 이상	196.1 이상		117.2 이상	294.2 이상	-
인열성능	인열강도 N/㎜			14.7 이상		6.9 이상	14.7 이상		2.9 이상	12.8 이상	2.9 이상
온도 의존성	인장 강도비 %	시험시 온도(-20°C)		100 이상		100 이상	100 이상		100 이상	100 이상	700 이상
		시험시 온도(60°C)		60 이상		30 이상	30 이상		60 이상	35 이상	5 이상
	파단시 물림부 사이의 신장률 %	시험시 온도(-20°C)		250 이상		70 이상	50 이상		300 이상	300 이상	70 이상
		시험시 온도(20°C)		300 이상		180 이상	300 이상		300 이상	350 이상	600 이상
		시험시 온도(60°C)		200 이상		150 이상	200 이상		250 이상	200 이상	600 이상
가열 신축 성상		신 축 률		-4 이상 1 이하		-1 이상 1 이하	-1 이상 1 이하		-1 이상 1 이하	-4 이상 1 이하	-1 이상 1 이하
열화처리 후 인장 성능	인장 강도비 %	가열 처리		80 이상 150 이하		80 이상 150 이하	80 이상 200 이하		80 이상 130 이하	80 이상 150 이하	80 이상 150 이하
		촉진 노출 처리		80 이상 150 이하		80 이상 150 이하	80 이상 200 이하		80 이상 130 이하	-	-
		알칼리 처리		60 이상 150 이하		60 이상 150 이하	80 이상 150 이하		60 이상 130 이하	80 이상 150 이하	80 이상 150 이하
		산 처리		80 이상 150 이하		40 이상 150 이하	80 이상 150 이하		80 이상 130 이하	-	-
	파단시의 신장률 %	가열 처리		400 이상		200 이상	200 이상		500 이상	500 이상	600 이상
		촉진 노출 처리		400 이상		200 이상	200 이상		500 이상	-	-
		알칼리 처리		400 이상		200 이상	200 이상		500 이상	500 이상	600 이상
		산 처리		400 이상		200 이상	200 이상		500 이상	-	-
신장시 열화 성상		가열 처리		어느 시험편에도 갈라진 잔금 및 뚜렷한 변형이 없을 것
		촉진 노출 처리		어느 시험편에도 갈라진 잔금 및 뚜렷한 변형이 없을 것						-	-
		오존 처리		어느 시험편에도 갈라진 잔금 및 뚜렷한 변형이 없을 것						-	-
부착 성능		무처리	N/㎟	0.7 이상	0.7 이상		0.7 이상	0.3 이상		0.7 이상	-
		냉온반복 처리후		0.5 이상	0.5 이상		0.5 이상	0.3 이상		0.5 이상	-
			도막상태	어느 시험체라도 도막의 들뜸, 박리 부분이 없을 것
내 피 로 성 능				어느 시험체라도 도막의 구멍 뚫림, 찢김, 파단이 없을 것
흘러내림 저항 성능		흘러내림 길이		어느 시험체라도 3 이하
		주름 발생		어느 시험체에도 없을 것
고형분 %				표시값 ±3
참 고				주로 노출용						주로 비노출용